{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":217,"n_cols":8,"rows_kept":217,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[2,0,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["安徽省首台套重大技术装备推广应用指导目录（2021版）"]
["首台套重大技术装备（213项）"]
["序号","研制企业名称","所在市/\n区（县）","重大技术装备名称","装备主要功能描述","主要代表性参数","应用领域/\n应用场景","企业负责人\n及联系方式"]
[1,"华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所）","合肥市\n高新区","Venus G2000型超级针高清X射线成像系统","以微纳米X射线源作为辐射源，获得待检品高清实时图像，可实现芯片烧结、分立器件、印制板烧结、铝制合体、钼铜材质热沉封装结构等空洞缺陷定量检测；以及塑料、陶瓷等各类缺陷检测。","1.射线管：新式闭管；\n2.管电压：≤160KV；\n3.细节识别能力：≤0.75um；\n4.最大靶功率：20W；\n5.最大有效输出功率：8W。","工业检测领域","刘华荣\n18919642568"]
[2,"科大国盾量子技术股份有限公司","合肥市\n高新区","24bit超导量子计算调控系统","提供多通道的微波信号合成、多通道的任意波形产生、以及基于频率转换方式的信号采集。用户只需提供时钟基准和微波源，即可完成操控量子比特状态、读取量子比特信息的操作。支持多达24bit的量子芯片测量。","1.j24路4-8GHz射频信号输出；\n2.k24路任意波形产生， 2GSa/s 刷新率；\n3.l24路高精度高稳定性电压源，20bit分辨率；\n4.m4路读取通道,1GSa/s 采样率，8位垂直分辨率；\n5.n任意波形产生器通道间延时小于500ps。","超导量子计算实验领域","王晓雨        \n13739267829"]
[3,"安徽萨拉尔自动化科技有限公司","合肥市\n经开区","液晶面板分拣系统Open Cell Resorting System","通过利用高精度CCD视觉应用技术，自动识别Panel位置和灯箱JIG位置在线与DD马达/多轴机械手通讯抓取Panel检测判定等级，PLC/CIM系统对Panle等级加以自动分类打包，将极大提高生产效率，降低生产成本。","1.CCD像素500W像素；\n2.最大搬运速度650mm/s；\n3.Panel尺寸32-75英寸；\n4.运动速度≤650mm/s；\n5.破片率0.1%以下。","工业生产领域","文倩\n15357930891"]
[4,"合肥合锻智能制造股份有限公司","合肥市\n经开区","PHS3+CN超高强度钢板热成型设备整体集成线","通过对已预成型的冲压式淬火高强钢加热后进行保压淬火并完成最后超高强度淬火零件的制造。通过间接热成形生产的产品，满足用户对产品的几何尺寸，机械性能，理化性能等指标的要求。","1.公称力：26000KN；\n2.滑块快降速度：800-1000mm/s以上；\n3.最大成形速度：320mm/s；\n4.静/动噪音（dB）：76.8/85；\n5.压力精度：0.1MPa。","大型、大批量组件生产领域","严浩\n17855111192"]
[5,"合肥欣奕华智能机器有限公司","合肥市\n新站高新区","大尺寸面板Mini-LED巨量转移设备/MS-919","大尺寸面板Mini-LED巨量转移设备是一种将Mini LED芯片高速、高精度、大规模移植到驱动电路板并形成LED阵列，制作单色Mini LED背光元件和彩色Mini LED显示元件的设备。","1.运动控制轴数≥30；\n2.面板尺寸大小≥1450mm×850mm；\n3.实现加速度4g以上.整定时间≤2ms；\n4.实现转移精度等于或优于15μm@3σ。","Mini-LED显示面板制造领域","郭朝霞\n13866128163"]
[6,"合肥全色光显科技有限公司","合肥市\n高新区","激光数字电影放映机","用于投射高亮度多基色激光投影画面，能够将自然界95%以上的颜色完美还原显示出来，分辨率可以达到4k、具有双高清、色域广、寿命长、亮度高、节能环保和易实现高分辨大屏幕显示等优点。","1.高亮度和高达183.5%NTSC的色域覆盖；     \n2.散斑对比度小于2.1% ；    \n3.其光效率超过120流明/瓦 。    ","智能家居、激光影院领域","何芮\n18133629322"]
[7,"合肥利弗莫尔仪器科技有限公司","合肥市\n高新区","纳米前驱体损伤特性多模态测量仪","基于多模态缺陷检测技术，通过把光热弱吸收、荧光显微成像、激光共聚焦显微成像等模式与激光损伤检测相结合，实现纳米前驱体损伤特性多模态测量。","1.透射：0.007ppm；反射：0.05ppm；\n2.光热弱吸收单点重复性：1.9%；                \n3.表面强荧光缺陷检测灵敏度：166nm；                       \n4.表面强荧光缺陷检测横向分辨率：430nm。","国防军工光学元件检测分析领域","张亚运\n18205695802"]
[8,"合肥工大高科信息科技股份有限公司","合肥市\n高新区","GKI-33e全电子计算机联锁系统","是铁路运调指挥系统的核心，它基于空间与时间分隔原理，在全电子化的条件下，实现铁路运输中列车、道岔、信号及通行进路间的相互制约，保证行车安全。","1.系统倒向危险侧的概率HR≤10-9/h；\n2.平均无故障时间MTBF≥106h；\n3.可用性A≥99.99％。","工业铁路，城市轨道交通领域","赵蕊\n13966668892"]
[9,"合肥低温电子研究所（中国电子科技集团公司第十六研究所）","合肥市\n高新区","13米VLBI接收机系统","主要包括宽频致冷接收机、X/Ka双频致冷接收机、滤波器组（具有频率选择功能）、低温制冷系统、智能电源与监控单元等，主要完成对天线接收的微弱信号进行滤波、低噪声放大和中频处理。","1.微波真空窗上使用Mylar膜（厚度0.15mm）；\n2.放大器基于0.15um GaAs PHEMT工艺设计。","航空航天、通信等领域。","管士骏\n15156902507"]
[10,"安徽沃弗永磁科技有限公司","合肥市\n高新区","油冷型永磁调速器WF-TW850","通过调节从动转子与主动转子之间的气隙（距离）的大小，可以调节从动转子所处位置的磁场大小，从而实现了电机与负载之间的转矩传输。","1.可传递0-5000kW的负载。\n2.可在30-97%的范围内对负载进行无级调速。","电机节能技改领域","吴静\n13955144211"]
[11,"合肥华升泵阀股份有限公司","合肥市\n长丰县","高温渣油加氢沸腾泵/屏蔽泵765-1015m³/h75-100m","用于加氢裂化装置，可将重质、劣质原油高效转化为清洁汽柴油，可将轻油转化率由80%提高至94%，实现变废为宝，但是运行条件极为恶劣，一旦发生事故就会引起起火、爆炸和有毒气体扩散。","1.流量835m3/h；\n2.扬程79m，泵效率65%；    \n3.输送介质温度450℃；    \n 4.泵入口压力大于22MPa。","石油化工行业","张军辉\n15255185081"]
[12,"安徽科创中光科技有限公司","合肥市\n高新区","大气臭氧监测激光雷达Raysound系列 RayOL-GB","实时监测臭氧污染浓度分布情况，监测污染物扩散路径，臭氧污染应急防控,支持立体走航溯源，探测垂直切面臭氧分布情况，自动生成走航3D伪彩图，支持巡航轨迹动画展示。","1.接收望远镜口径≥200mm；\n2.量化精度≥16bit；采样频率≥20 MHz；\n3.探测距离垂直≥15KM 水平≥10KM。","臭氧污染监测领域","高洋 \n18792011131"]
[13,"合肥麦稻之星机械有限公司","合肥市\n高新区","批式循环谷物干燥机（5HGM-60W）","通过机械装置按一定的速度进行循环，使谷物进入干燥部时得到低温烘干，出干燥部时得到缓苏，然后再进入干燥部低温烘干，直到含水率达到要求时停机出仓，再进行下批次的干燥。","1.外形尺寸：6202mm×3200mm×21578mm；\n2.总功率  ：41.2kW  ；              \n3.小时降水率：0.5%-1.0%；\n4.装机容量：60T  。                 ","农产品的烘干领域","芮娟\n13966704731"]
[14,"合肥亚辰机械制造有限公司","长丰县","OTT（515平台）节水环保型洗衣机内筒自动化生产线","设计全自动扣缝抱圆机，通过内桶放、移、送、取料机械手配合，实现自动化生产。设计能够检测洗衣机内筒的端跳及径跳的流水线，实现洗衣机内筒各部分跳动误差的全面检测。","1..生产节拍：≦25S；\n2.滚边轮及压边轮使用寿命：生产≧10万件；\n3.焊缝合格率：≧98%；\n4.滚铆合格率≧99%。","洗衣机生产领域","赵念红      \n0551-66779761   18919663958"]
[15,"合肥中鼎信息科技股份有限公司","合肥市\n高新区","医药物流设备输送搬运系统","能够实现连续输送、智能启停、自动合流、任务信息查询、条码信息查询、分拣统计查询、基础数据管理等功能，并对整个分拣线的运行情况进行实时监控。","1.额定负载：1000kg；\n2.满载速度：1.5m/s；\n3.定位精度：±10mm；\n4.额定续航：8h；\n5.过坡能力：5%( 2.8°)。","医药行业仓储管理领域","何莲\n18055135311"]
[16,"安徽唯嵩光电科技有限公司","合肥市\n高新区","双选智能红枣精选机(6GFJX-8)","对红枣的多光谱图像进行多维度分析，实现红枣加工分级分拣，通过差速控制系统，根据红枣的不同大小尺寸调节果托的自转速度，保障红枣表面信息图像被采集而无盲区。","1.分级合格率:97%；\n2.纯工作小时生产率：1.36t/h；\n3.分级精度：0.97mm。","红枣分选领域","梁毅\n13965051703"]
[17,"安徽纯源镀膜科技有限公司","合肥市\n高新区","纯离子镀膜机PIS-622","用于材料的表面处理，不仅可以镀制目前世界上性能最优良的类金刚石膜层（Ta-C），也可以镀制NiCr/Ti/Ta-C等复合膜层，膜层具有表面光洁、厚度均匀、高硬度、高附着力和低摩擦系数等特点。","1.sp3含量＞75%；\n2.厚度1.7-3.7um；\n3.硬度＞4000HV；\n4.摩擦系数＜0.15。","军工航天、高精光学领域","李兵  \n13866145809"]
[18,"合肥正浩机械科技有限公司","肥东县","ZH480PB节段梁运梁车","该产品是集机、电、液、自动控制技术为一体化的特种设备，在运行过程中采用工业微机来控制平衡、驱动、转向、双向行驶等多种运动模式，使整车达到转向灵活、行驶平稳的效果。","1.额定载重量480T；\n2.大连道依茨大功率发动机；\n3.陕西法士特变速箱。","架桥工地梁运输领域","邓宁\n17856522025"]
[19,"安徽皖仪科技股份有限公司","合肥市\n高新区","机动车尾气遥感检测仪（YC7500）","实现机动车排放尾气准确、快速在线检测，并能对测量到的数据进行有效管理，具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能，实现了工作现场的无人值守。","1.CO为0％－10％；\n2.CO2为0％－16％；\n3.HC≤10000ppm；\n4.NO≤10000ppm；\n5.不透光烟度0～100%。","尾气检测领域","郑荣稳\n18856099279"]
[20,"合肥日新高温技术有限公司","合肥市\n蜀山区","RCF-1碳纤维国产化关键碳化成套设备","碳化过程主要包括放丝、预氧化、低温碳化、高温碳化、牵伸机、干燥炉、电解设备、水洗设备、上浆烘干、收丝卷绕等工序。高温碳化炉采用异形整体石墨件发热体，两侧加热，保证温度一致性。","1.进给速度：0.5m/min；  \n2.碳化时间: 1.4 min   工作温度：1600 ℃；\n3.碳化时间: 3 min   工作温度：500℃-1000℃；\n4.烘干时间: 1 min   工作温度：280 ℃ ；                                      \n5.水洗时间：1.5min   ","航空航天领域","陶学桂\n18715515565"]
[21,"合肥通用机械研究院有限公司","合肥市\n蜀山区","镍钴锰三元锂电池材料过滤洗涤一体机MY3600","用于镍钴锰三元锂电池生产工艺中的过滤洗涤干燥筛分前驱体材料，具有一机多能、节能减排等突出特点，解决了现有生产设备转运路线长、转运繁琐、效率低、耗能大、产生的废水多等问题。","1.筒体直径3600mm，设备容积14m3；  \n2.过滤面积10m2   ；\n3. 最大滤饼厚度500~600mm。","三元锂电池生产领域","张德友\n13605514407"]
[22,"合肥若森智能科技有限公司","合肥市\n高新区","RUV-800A型 车载动中通卫星天线","设备超小尺寸、超低功耗、无需对车辆进行改装，大大提高了产品的使用范围，适用于公安消防、地区安防、抢险救援、反恐维稳、通信保障等各类移动卫星宽带通信应用场合。","1.等效口径：0.8m；\n2.外观尺寸 （直径×高度）；990×220mm；\n3.天线重量：45kg；\n4.天线增益（dBi）：接收37.5.发射38.5；\n5.遮挡恢复时间≤3s。","应急保障通信领域","程雪晨\n18055198765"]
[23,"科大智能物联技术有限公司","合肥市\n高新区","石油专用管智能周转库系统CSG-SZZK-S01","系统通过智能化货位分配算法协调管理堆垛机、提升机、穿梭车、输送机、分配小车等机械设备，实现超长超重管状物料的多规格存储、高速输送、各工段智能配送。","1.载货台长度≥13米，宽度≥1.55米；\n2.堆垛机.提升机满载提升速度≥25m/min；\n3.货叉最高伸缩速度≥0.5m/s。","石油管智能生产线","侯曼曼\n13167737316"]
[24,"合肥中科类脑智能技术有限公司","合肥市\n高新区","区域级智能输变电联动监控巡检分析系统","基于类脑智能识别技术，提供可面向开放复杂环境中输变电情景的智能巡检服务。具备高适配性，可部署不同规格和算力的智能硬件终端;可完成电网输变电业务的全链条级监控和跨专业协同巡检。","1.最大支持28个并发任务请求 ；\n2.输出分析结果不大于0.4秒；\n3.单个产品可配置30个图像识别算法；\n4.最大支持64路视频流数据接入；\n5.最小识别图片：100*100像素。","电力输变电领域","刘海峰\n0551-65708117"]
[25,"安徽雷鼎电子科技有限公司","合肥市\n高新区","基于群体智能电子战技术的复杂电磁环境仿真系统","系统由多部智能电磁环境模拟器组成，每个模拟器可以分开放置亦可以挂载到无人机上，模拟器之间通过协同的方式构建群体智能电子侦察或干扰系统在进行攻防作战全过程的复杂电磁环境。","1.多部智能电磁环境模拟器组成群体智能复杂电磁环境模拟器；\n2.研发同步精度达到亚纳秒量级的高速同步链路；\n3.深入研究群体智能侦察和干扰技术；\n4.构建基于多维约束的雷达频谱复杂电磁环境。","军用产品领域","张仕山\n18919636073"]
[26,"合肥正阳光电科技有限责任公司","合肥市\n高新区","FGS-6M-1型高速光纤光栅解调仪","可实现对光纤光栅传感器的光谱信息采集，波长信息进行解调，同时在配套软件上对仪器进行设置，对监测信息进行显示，保存等，实现多点多通道多物理量的准确解析及远程监测。","1.数据输出频率≥1.5kHz;\n2.波长范围1525-1570μm；\n3.波长分辨率≤1pm;\n4.波长精度±3pm。","军用系列光纤光栅应变领域","刘庆\n18019586947"]
[27,"安徽中科华仪科技有限公司","合肥市\n蜀山区","小型手持激光气体遥测仪","实现目标气体精准快速测量，检测限可以达到1ppm.m量级。利用激光非接触式探测特点，解决了传统人工巡检的安全隐患。具有体积小，重量轻，便于携带、探测距离远、本质安全的特点。","1.整机尺寸为：180mm*80mm*35mm；\n2.重量：600g；\n3.功耗：2W。","气体巡检等领域","李明星\n15665600202"]
[28,"安徽中科华仪科技有限公司","合肥市\n蜀山区","船舶尾气扩展组分检测模块OEED100S","采用全激光遥感遥测技术对船舶尾气排放进行远距离遥感测量，为执法人员在无需登船的情况下，定量测定内陆河道及港口船舶尾气各组分的污染物浓度，并以此判断船舶使用燃油含硫量水平。","1.测试距离：500m（单程）；\n2.CO2 测量范围 0-16%，绝对误差±0.25%，相对误差8%；\n3.NO 测量范围 0-10000ppm，绝对误差50ppm，相对误差8%；\n4.NO2 测量范围 0-10000ppm，绝对误差50ppm，相对误差8%；\n5.SO2 测量范围 0-10000ppm，绝对误差50ppm，相对误差8%。","环保海事领域","袁松\n18255124618"]
[29,"安徽博联自动化工程技术有限公司","合肥市\n高新区","压铸机喷涂系统","混合站系统：采用增压泵以高压输出至管路，用于水和脱模剂原液按特定的比例进行配比混合；喷涂工装：将脱模剂均匀的喷涂在压铸机的动力模上，便于产品压铸成形，直接取出。","1.脱模剂流量计测量：0.2 l/min；\n2.水流量计测量：0.2 l/min；\n3.原液流量计测量：0.2 l/min；\n4.介质输出压力：9 bar。","压铸机生产领域","王明晨\n 0551-66558851，13665697970"]
[30,"安徽耀峰雷达科技有限公司","合肥市\n经开区","低空探测雷达系统(低慢小目标探测雷达 YFR-01C型)","雷达天线比传统频率扫描天线的扫描角扩大一倍，使系统的空域覆盖能力扩大一倍。信号处理算法将无人机的最小识别高度降低到10 米，将无人机侦测距离提高到5Km。","1.威力覆盖 5km；\n2.可探测目标最低速度：0.5m/s；\n3.近距离盲区：≤180m；\n4.探测范围：方位：0～360°；\n5.目标个数：≥200个。","低空安全保障领域","储俊\n15955189858"]
[31,"安徽明腾永磁机电设备有限公司","长丰县","TYKK800-8/2240kW/10kV大型高压三相永磁同步电动机","具有高效、节能、噪音低、振动小、性能可靠、安装维护方便等优点。成本比普通永磁电机低5%左右，节电率可提高0.5%，能有效降低电能浪费，轻载运行时节能效果更为显着。","1.额定功率：2240kW；\n2.额定电压：10000V；\n3.额定频率：50Hz；\n4.冷却方式：IC666；\n5.效率：96.7%。","电力、石油领域","梅浩东\n13721020528"]
[32,"合肥科烨电物理设备制造有限公司","合肥市\n高新区","ITER计划极向场6号超导线圈","PF6线圈除具备承受电磁力、热应力、低温机械疲劳、电绝缘主要功能外，还具有保证极向场磁场位形、作为磁体系统中首个线圈安装至ITER主机中，对于ITER计划进度具有积极的提速推进意义。","1.电阻值为3.6nΩ；\n2.最大交流损耗为45 J/Cycle；\n3.漏电流分布在2.8-4.0μA区间；\n4.整体检漏的漏率为1.17×10-9Pa•m³/s。","特种磁体领域","刘国柱\n13349111060"]
[33,"安徽双益科技系统工程股份有限公司","肥西县","高端及纯电动轻卡车架涂装工艺设备","采用阴极电泳技术极大提高车架表面防腐性能：采用干式漆雾分离系统提高漆雾扑捉过滤效率；采用空中自动双轨自行小车、地面烘干推链、自动堆拆垛等先进的输送设备及PLC控制。","1.涂装生产节拍：3.75min/挂（4件/挂）；\n2.涂层耐盐雾≧1000小时；\n3.漆雾过滤效率达95%。","轻卡车架生产领域。","金坪辉\n15955174526"]
[34,"合肥丰蓝电器有限公司","合肥市\n高新区","一体化热管理环控系统","用于特定环境条件下保障FS装置、驾驶室内的环境温度、湿度，具有驾驶室集中式三防功能，具备监测各舱内温度（湿度）的功能，具备检测设备工作状态和故障等信息功能。","1.蓄冷单元蓄冷能力：不小于8kW·h；\n2.额定电制热量：不小于20kW；\n3.发动机余热回收量：不小于20kW。","特种车设备领域","张郑\n18949773615"]
[35,"安徽泰田智能科技有限公司","合肥市\n经开区","TTZN-A11医用智能化立体仓库","采用自动化立体仓储管理系统（WMS），采用基于业务流的标准系统设计方法、标准的B/S体系结构和C/S体系结构，设计完整的WMS，提供完善的信息管理解决方案。","1.高度14.5米；\n2.双立柱双伸拉堆垛机；\n3.数量：6台；\n4.额定负载：500KG。","工厂物料输送领域","孙宜静\n18556577007"]
[36,"合肥东昇机械科技有限公司","合肥市\n经开区","高真空金属化薄膜涂覆设备","经过加工后的隔膜耐温性和安全性更高，设备可精确控制涂覆厚度以及精度，可进行超薄膜涂覆，安全膜涂覆，并且还可精确控制张力。","1.更薄材料的涂覆；\n2.具有更大的涂覆宽度；\n3.张力精度２５±０.5Ｎ。","金属化膜加工领域","何婷\n13812615145"]
[37,"安徽纳赫智能科技有限公司","合肥市\n经开区","五序单臂多工位机械手自动化线CY1069","实现工业设备零部件的加工成型，通过多工位协同配合和机械臂自动路径规划，提高零部件加工的精度和加工效率，同时实现工业节能，具有控制灵活、智能化、高可靠性等特点。","1.17.5米主杆长度；\n2.单工位负载50kg状态下，每分钟节拍最高可达6次；\n3.重复定位精度小于±0.5；\n4.循环时间10s，生产线技术可用性95%。","重型机械零部件加工领域","肖璐\n15375426825"]
[38,"合肥中辰轻工机械有限公司","合肥市\n经开区","YLGD54冷热双灌易拉罐灌装封口机","设计为带有web功能的开放式系统，并提供智能化工艺参数拟定功能。实现易拉罐灌装、封盖一体化智能车间生产计划、生产过程监控、质量管理和追溯、物料投放及追溯、能源监控、看板管理等。","1.24000罐/小时；\n2.含气：≥12℃；\n3.灌装阀中心圆直径 2160mm；\n4.灌装阀头数54个。","饮料生产领域","王志惠\n19840178248"]
[39,"中建材（合肥）机电工程技术有限公司","合肥市\n经开区","N-TGD入窑提升机1250*143M","用于输送各类干粉粒状物料的垂直输送环节，突破了传统钢丝胶带斗式提升机在高荷载、大高度、大输送量等复杂工况下运行的长期安全性和可靠性问题，提高了钢丝胶带等核心部件的服役寿命。","1.提升能力1060m3/h；\n2.提升高度达143m；\n3.物料温度≤130℃；\n4.与窑同步运转率达到100%。","物料垂直输送领域","陈东华\n18725517323"]
[40,"安徽中科福瑞科技有限公司","合肥市\n高新区","电梯管家（电梯物联网预报警系统）","基于多传感器数据融合与边缘计算、移动互联网、人工智能（AI）实现对电梯安全风险预估、自动报警救援处置与跟踪、维保过程智能化监管以及质量与寿命的评估等。","1.预警准确率提高19%；\n2.救援效率高。","社会乘用电梯领域","吴斌\n15055133895"]
[41,"安徽华斯源环境科技有限公司","合肥市\n庐阳区","HSY-AM型高效输配水力模块机组","通过变频控制冷冻冷却水泵，采集设备运行数据，实时显示系统运行状态，占地面积小。机电设备位于内壁附有消音棉的钣金箱体内，有效降噪并保持箱体内环境整洁，维持稳定的温度和湿度。","1.尺寸：4500x2900x2600mm（55KW型）；\n2.输送介质：水；\n3.额定功率：55KW.165KW.665KW；\n4.电压：AC 380V；\n5.设计压力：1.6Mpa。","水系统，水循环领域","任春雷\n15905511888"]
[42,"合肥哈工龙延智能装备有限公司","合肥市\n经开区","中药口服液（糖浆剂）包装系统","采用智能化自动制托、机器手入托、自动装盒、码垛系统、产品信息智能化打标系统、基于MES系统面向精益生产的小容量口服液柔性化包装管理技术、实现小容量口服液产品包装车间的自动化生产。","1.实现多品种多规格小容量口服液包装生产线；\n2.生产周期缩短20%以上；\n3.良品率达95%以上。","制药行业","俞燕\n18856068188"]
[43,"安徽维克多自动化设备有限公司","合肥市\n经开区","橡胶密封圈缺口自动化检测设备","用于汽车发动机零部件橡胶密封圈的外观尺寸及缺口瑕疵检测，检测精度达到微米级别，检测速度达到0.93秒/个，自动检测识别出不合格产品，产品检测合格率达到99.99%。","1.检测精度达到1.88微米；\n2.检测速度达到0.93秒/个。","橡胶密封圈检测领域","夏俊杰\n18856922310"]
[44,"中霖中科环境科技（安徽）股份有限公司","合肥市\n高新区","矿井水深度处理及综合利用示范工程水处理设备","该产品在煤矿井下450米，结合井下环境对矿井水深度处理设备进行集成优化、技术参数优化、设备性能优化，实现矿井水深度处理设备井下智能化操作和自动化运行，实现矿井水井下原位处理。","1.脱盐率：≧98%，回收率：≧78%；\n2.设备处理水量：原水水量为250m3/h，超滤系统产水225m3/h；\n3.产水水质：硬度＜0.2mg/Ｌ，氯离子含量＜0.5mg/Ｌ,硫酸根离子含量＜0.2mg/Ｌ。","煤矿开采领域","汪启军  \n18255179011"]
[45,"安徽省通源环保科技有限公司","肥西县","TYPR-50-1市政污泥热解碳化处理设备","采用中温碳化工艺，使污泥藻泥无需脱水，可直接通过智能温控系统进行干化炭化，产出热值较高的热解炭，其理化性质比低温生物炭稳定，达到了污泥和藻泥的无害化、减量化。","1.污泥干质含量＞90%；\n2.水分质量11kg；\n3.处置量209kg","资源化利用领域","陈斌\n13965090007"]
[46,"合肥哈工特安智能科技有限公司","合肥市\n经开区","RXR-M120D-HGTA01型大流量全地形智能消防灭火机器人","集喷水、喷雾、探测、降温、冷却、化学洗消技能于一身。基于多传感器融合分析技术，给出最佳行进路线和灭火策略。产品动力强劲、灭火能力强、通过能力强、作业范围大、侦查功能强大。","1.整机牵引力7.01kN；\n2.爬坡能力为57.8%；\n3.额定工作压力1.12MPa；\n4.流量120.3L/s；\n5.射程95.3m。","危险灾害事故领域","叶凌育\n13166939310"]
[47,"合肥合宁电工设备有限公司","合肥市\n新站高新区","HNDZP25D型25米地转盘","项目产品主要作为大规格、大长度海缆生产制造厂商储存与周转使用，通过电器控制装置，可实现收、放线时托盘转速和排线节距的电动调节。","1.转盘收卷外径:Ф25000mm；\n2.转盘收卷内径:Ф5000mm；\n3.转盘收卷有效高度：6000mm；\n4.转盘最大负载：≤5000T；\n5.最大电缆直径：Φ350mm。","海缆的收卷及储存领域","董凯\n18756008273"]
[48,"安徽蜂鸟电机有公司","庐江县","纳米晶宽带生产线设备","以铁基合金为原材料，经过高温熔融至1350~1400℃，经喷带机快速冷却，以30~35米每秒速度喷出厚度为15-20微米宽度为60mm以上的纳米超微晶带材，再由自动化控制绕带机，在线自动抓取绕卷形成成卷。","1.饱和磁感应强度(T)，1.25;               \n2.带材厚度，≥15μm；                   \n3.带材宽度，≥60mm; \n4.冷却时间，10-6s。","智能手机无线充电领域","丁玲15956075643"]
[49,"合肥中亚环保科技有限公司","合肥市\n经开区","矿渣磨气箱脉冲袋收尘器","本装置增加粉尘的惯性沉降量，减少滤袋上粉尘吸附量，实现矿渣微粉制备系统的产品收集及收尘。装置经试用后，对除尘器出口进行监测，出口排放浓度小于10mg/nm3，优于国家最新环保排放标准。","1.处理风量：62万m3/h；\n2.除尘器压差：~800Pa；\n3.除尘器入口含尘浓度：~1100g/nm3；\n4.出口排放浓度：≤10mg/nm3。","矿渣收集领域","胡建鹏/\n13856013957"]
[50,"科大智能电气技术有限公司","合肥市\n高新区","检储一体化智能库智能装备与数字孪生集控平台V1.0","构建可视化模型，将业务预约、WMS等系统中的业务信息集成到可视化的数字孪生集控平台上，实现物资存储位置智能动态分配、精确定位查找以及辅助盘点和自动设备运行、物资的全景可控。","1.最大载重:3500kg;\n2.堆垛机库出入库复合效率:80托/小时；\n3.效率:45托/小时；\n4.规格:8排*36列*7层。","仓储领域","宋双\n18054097653"]
[51,"安徽扬天金塑新能源装备有限公司","肥西县","10m³推进剂容器","本设备为高压容器，充装燃料后通过高压氮气进行挤压，在数十秒内将容器内的燃料快速加注到试验台进行点火试验。目前本项目已在试验台上进行了数次测试，各项性能指标均达到设计要求。","1.设备内直径1300mm；\n2.筒体高度6700mm；\n3.容器总容积10m³；\n4.容器总重量约为44吨。","载人航天领域","张尹\n17355100576"]
[52,"合肥知常光电科技有限公司","合肥市\n高新区","波前校正器在线损伤及预损伤监测系统","把激光诱导光热扫描成像检测技术、高分辨光学显微成像技术相结合，通过对元件的实时演变、表面形貌的实时显微观察以及元件温度的实时监测，实现了预损伤动力学过程的实时原位检测。","1.最大样品仓尺寸：≥400mm×400mm×400mm；\n2.光学显微成像空间分辨率：≤10μm；\n3.光学显微成像视场：≥Φ5mm；\n4.光热吸收监测灵敏度：≤1ppm；\n5.光热吸收监测单点测量时间：≤500ms。  ","大科学工程和国防军工领域","张亚运\n15555128871"]
[53,"安徽普氏生态环境工程有限公司","合肥市\n高新区","MMflo-Pro磁微滤设备 PS15000","本设备能有效解决跑渣、漏渣问题，节省设备结构空间，保持溶药浓度精确，有利于降低药剂成本；并通过多级串联环片式磁分离技术、有效去除污水中各类污染物，包括固体悬浮物、总磷等。","1.处理能力从1000m3/d到20000m3/d不等；\n2.固体悬浮物SS.总磷TP去除率超过90%。","黑臭水体治理领域","彭丹丹\n15855120971"]
[54,"安徽金田加贝智能设备有限公司","合肥市\n经开区","MBG-8040动梁式大龙门铣床","该机床能进行正面及侧面钻孔、打眼、雕刻、镂空、铣面等工作，具有水平铣、垂直铣、水平钻、开凿槽、滚刀、自动换刀、可延伸至五轴联动加工等多种功能。","1.X/Y轴平行度偏差：±0.02mm/m.±0.02mm/m；\n2.X/Y轴垂直度偏差：±0.02mm/m；\n3.重复定位偏差：0.02mm。","机械加工领域","王国敏\n 18362784446"]
[55,"合肥恒大江海泵业股份有限公司","长丰县","Z(H)DBX带行星齿轮减速潜水轴（混）流泵","通过整体优化，提升电机、水泵性能，实现机组高效节能。适用于扬程低、流量大给排水场合，不怕水淹，噪声低，可整体潜入水中长期运行，结构紧凑，减少安装面积，节约土地资源、工程造价。","1.潜水电机转速980r/min；\n2.减速比i=3.855；\n3.设计流量9.5m3/s；\n4.单机功率710kW；\n5.机组温升45.6K。","水资源的调配领域","胡薇\n15955175200"]
[56,"合肥天鹅制冷科技有限公司","合肥市\n包河区","6LL03-19车载冷却设备(P01批)","为单体大型机动式车载冷却设备，具有大型军用设备的高可靠性能，整机高效节能，整体结构设计便于运输和快速转移，能精准供液和精确控温，保障武器系统作战任务的顺利完成。","1.总供液流量＞100 m3/h；\n2.供液温度20-30℃；\n3.供液压力0.6-1.0MPa。","国防领域","赵贝\n18919691560"]
[57,"中科智远信息科技有限公司","合肥市\n高新区","雷达收发插件及处理系统","采用四面阵两维数字阵列技术体制和软件系统一体化运行平台，雷达能够更为优秀地完成对周边民用无人机等低、小、慢目标的搜索、捕获、跟踪等任务，测量目标参数。","1.频滤范围：Ku波段；\n2.探测威力：对0.01平方米目标≥5公里；\n3.俯仰覆盖：-10°-50°；\n4.方位角度覆盖：360°；\n5.重点目标0.5秒。","安保领域","陈柱学\n18005604623"]
[58,"合肥金星智控科技股份有限公司","合肥市\n高新区","GS-EDL2000电解槽故障电极高精度检测及定位系统","实现车间大空间范围的所有电极的故障在线检测、故障类型判断、处理记录的闭环式管理。可实现电解车间短路检测实时在线和无人化，实现高精度准确检测故障极板，并有有效排除障碍物对检测的影响。","1.故障检测准确率≥92%；\n2.故障极板定位精度达±1块；\n3.快速检测，15分钟内完成全车间的自动检测。","电解车间领域","王延兵\n18096699624"]
[59,"合肥新沪屏蔽泵有限公司","合肥市\n高新区","EP300氢燃料电池冷却泵","通过检测CAN通讯控制功能来实现产品的变频调速功能；通过CAN通讯控制功能控制水泵的运转和停止；软启动功能；过流保护功能；堵转保护功能；欠压过压保护功能等。","1.额定流量(m3/h): 9.9 m3/h；\n2.额定扬程（m）: 16.5 m；\n3.高压工作电压：345（250-410）V DC；\n4.输入功率：≤930W。","新能源车辆热管理系统领域","翟梅君\n18010888636"]
[60,"合肥雷科电子科技有限公司","合肥市\n高新区","速调管PSM电源（STY-130KV/16A型）","电源采用模块化设计，通过多绕组高耐压变压器技术、三电平BOOST预稳模块、多模块串联叠加、数字化FIFO控制技术等，研发了高稳定度、高效率、快保护的高压电源系统。","1.工作方式:脉冲或直流任意切换; \n2.脉冲宽度:500μs～连续 ;\n3.重复频率:0.5～200Hz ;\n4.脉冲前沿:≤200μs ,脉冲后沿:≤200μs ;\n5.稳定度/纹波:≤±0.75% 。","高功率微波系统技术领域。","余娟\n15805600460"]
[61,"合肥德铭电子有限公司","合肥市\n高新区","4K'750UHD型内镜功能供给系统","该设备集4K超高清摄像、显示、LED冷光源、气腹机功能为一体，既可台车放置、也可悬挂固定，可拓展实现病灶定位、识别和APP实时移动远程会诊、示教、智能辅助诊断功能。","1.4K超高清分辨率：3840*2160；\n2..显色指数≥90；\n3.色温：3000K-7000K；\n4.气压.流量可自动控制。","医疗卫生领域","许建国\n0551-62863875"]
[62,"合肥召洋电子科技有限公司","合肥市\n高新区","基于高倍率脉冲放电的电磁发射装置集装箱储能系统","储能系统能够完成对超大功率冲电源的能量存储、能量管理及快速能量循环释放，为电磁发射提供所需的瞬间大功率能源。","1.单个储能系统储能达640kWh；\n2..电路单体电池放电倍率可达50C。","交通运输、航空航天等领域","罗琼芳\n15256008572"]
[63,"合肥井松智能科技股份有限公司","合肥市\n新站区","中央仓库物流系统","用于存放原物料、成品、耗材、小件备品等，主要由立体货位、平库货位、堆垛机、进出库输送系统、AGV调度、监控系统等构成，是由WMS/WCS统一协调、管理、调度的一个智能仓储系统。","1.最大速度1.2m/s ；       \n2.主线输送效率12m/min。","仓库物流领域","王丹     \n  18156031941"]
[64,"合肥金果缘视觉科技有限公司","合肥市\n高新区","FR04智能水果分级机器人","采用机器视觉识别技术、近红外漫透射在线检测技术、射频识别等核心技术，水果分选RFID/二维码检测方法和水果多源信息决策判别机制，实现水果自动化高精度内外部品质检测和分选。","1.产量:8-10t/h；\n2.分选损伤率:＜5%；\n3.分选合格率:＞95%。","果蔬检测和分选领域","江传圣\n13485708085"]
[65,"安徽中源锦天环境科技股份有限公司","合肥市\n高新区","非膜法（ANR）自驱氮污水处理装备,ZYJT-ANR-400","用于村镇生活污水处理，采用“A2O+高效沉淀+深床滤池”集成工艺，同步去除氮磷等污染物，在反冲洗过程中驱除氮气，有效解决氮磷无法同时高效去除的问题，实现有效的脱氮除磷。","1.吨水耗电量为0.25-0.654KW•h；\n2.运行费用约为0.2-0.56元；\n3.滤料高度不低于1.2m，不高于1.5m；\n4.滤池溶解氧保持在缺氧条件下（0.5(mg/L)左右）。          ","污水处理领域","罗少川\n18956060587"]
[66,"安徽中科光电色选机械有限公司","肥西县","煤炭智能干选机ICS18","针对煤矸石分选过程，相比传统洗煤厂的水洗方式，综合X射线成像、气动剔除和大数据处理技术，实现对不同煤质进行深度识别、自动排矸拍杂，实现单日分选4000吨煤矸石原料，高效高产。","1.单台处理能力200t/h；\n2.矸石选出率高于95%；\n3.矸石带煤率小于3%。","煤矿生产领域","朱亦翔\n18055661968"]
[67,"安徽凯川电力保护设备有限公司","合肥市\n庐阳区","KCST-CS型电网设备信号无源探测装置及控制系统","采用无源低电流取电技术；利用一体化布局配套装置设计，提高监测精度的稳定性和智能化程度；采用预警自诊断系统，自动监测及故障自诊断，降低了操作者的劳动强度。","1.频率 50/60HZ；\n2.功耗：≤8W ；\n3.绝缘性能：≥500MΩ。","电气设备领域","江玉灵\n15077916346"]
[68,"安徽中显智能机器人有限公司","巢湖市\n安巢经开区","车载一体线（车载显示屏背光模组贴合检测一体线）ZX-CX-70156-YT、7.0-15.6inch","使用CCD视觉对位，配合机械手进行取料与贴附，保证精确度；通过多角度相机+CCD视觉算法，进行全视野拍照，达到对位及检测作用；实现产品全自动化组装贴合和检测。","1.组装效率≥350片/h；\n2.膜片组装精度：士0.5mm；\n3.贴合效率：7.0-9.0S/PCS。","车载显示屏生产领域","荚长慧\n13365696440"]
[69,"安徽砺剑防务科技有限公司","合肥市\n蜀山区","GIRDIS-1型危化气体遥测成像报警系统","主要针对200多种有毒有害气体的监测和预警，实时监测半径3公里范围内空气中的危化气体，并定性及定量遥测成像；快速定位污染源，核定污染范围，判断污染物在大气中的分布、扩散趋势。","1.监测半径≥3km；\n2.监测危化气体种类≥200种；\n3.响应时间≤5s；\n4.长期稳定性 7×24小时。","环保、安检等领域","王国辉\n15855110139"]
[70,"安徽精科检测技术有限公司","合肥市\n高新区","车载动力部件测试系统EMD-B300-12","为电驱动系统进行带负载模拟条件下的EMC测试。既可以提供驱动源，也可以模拟负载，可以为电驱动系统提供模拟近似真实负载工况下的EMC测试，检测电驱动系统的电磁辐射和抗扰度指标。","1.电磁背景噪音：优于CISP25 Class5 10dB;\n2.最高转速：12000rpm;\n3.额定扭矩：1000N.m;\n4.扭矩测量精度：±0.05%FS;\n5.扭矩控制精度：±1%FS。","新能源汽车，高铁等领域","盛雅\n15375424521"]
[71,"巢湖市巨力机械制造有限公司","巢湖市\n安巢经开区","100.7.18LY系列高强度钢热成型生产线","产品优化轧制生产工艺，提高轧制节奏，解决了稳定上钢、齿轮热变形、轧机的弹性变形等问题；在生产过程中，实现轧制温度控制、相变控制、控轧控冷的集中化操作，提高轧制精度和生产效率。","1.转速不大于1500r/min;\n2.齿轮传动圆周速度不大于20m/s；\n3.棒材 线速度不大于16m/s；\n4.线材 线速度不大于11m/s；","钢铁轧制领域","闫世海\n13805657270"]
[72,"安徽省新方尊自动化科技有限公司","合肥市\n经开区","泡沫铝生产流水线及加工设备","泡沫铝生产流水线及加工设备通过改变生产设计及其配合方式实现连续化生产，并通过增加过程检测、调整手段，提高熔体发泡法泡沫铝的生产工艺水平。","1.炉内控温精度±1℃；\n2.铝液控温精度±1℃；\n3.铝液转移重量公差±0.1kg；\n4.热效率95%。","泡沫铝生产领域","徐琼\n13856042120"]
[73,"合肥约翰芬雷矿山装备有限公司","合肥市\n高新区","基于传感技术的选煤设备在线监测系统","替代人工巡检，实时在线不间断监测洗选煤设备运行状况，设备出现异常特征频谱时进行故障预警或报警，根据情况给出解决方案。","1.全天候不间断监测；\n2.异常特征数据库丰富；\n3.在线诊断与线下诊断相结合。","煤炭洗选安全监控领域","陈冰峰\n13965059344"]
[74,"安徽卓越电气有限公司","合肥市\n高新区","电机车组动力系统成套装备XDC65","本产品为重载牵引机车提供安全可靠动力和可视化远程管理，无需人工干预。具备自动灭火、绝缘监测、能量估算、故障预警等先进功能，并具有远程诊断及软件升级功能。","1.快充电流：≥500A;\n2.SOC估算精度：3%以内;\n3.工作环境温度：-20℃-45℃；\n4.容量误差：≤1%;\n5.循环寿命：≥3500次@80%剩余容量。","隧道施工及矿产开采领域","王有锁17756082018"]
[75,"安徽迈磁雄业科技有限公司","合肥市\n高新区","大型旋转柜式X光机","用于无损探伤检测领域，如检测金属和非金属铸件中的气泡、裂缝、杂质、疏松等，检测金属焊接和金属与非金属混合材料零部件内部的缺陷。","1.瑞士 COMET分体式射线源225kV/1.8KW；\n2.I-ray NDT 1717M（430mm*430mm）平板探测器；\n3.两轴运动控制；\n4.迈磁雄业柜机X射线扫描MCXY-GJSM。","无损探伤领域\n","祁志毅\n18655883747"]
[76,"合肥智法自然电子科技有限公司","合肥市\n高新区","慢性咽炎中频电疗仪（JF-ZP-YY01）","主要用于治疗由于咽喉疲劳和咽喉反流引起的各种咽喉部症状，可以作为声带小结/声带息肉的非手术替代治疗方案。","1.基波频率为1.2khz±10%；\n2.脉宽280μs±10%。","医疗领域","刘伟鹏\n15056054413"]
[77,"合肥研力电子科技有限公司","合肥市\n庐阳区","TM1 Cut Packing-贴膜机单元635mm*1875mm*2000mm","通过具备上下面同时贴膜、上表面贴膜、下表面贴膜、By pass，脱机时可以在本地参数中切换贴附模式，联机时可以由主线设备控制切换工作模式；实现产能和测试参数的准确性、 完整性。","1.切断方式：自动切断；\n2.宽度方向贴附精度：±1mm；轧辊平面精度：±100μm ；         \n3.气泡直径≤3mm，气泡率≤10%。","新型显示领域","汪恒林\n18956051498"]
[78,"安徽羲禾航空科技有限公司","合肥市\n高新区","1870-3恒速变距螺旋桨","基于翼型优化、几何外形参数化方法及优化算法，构建高效螺旋桨气动设计技术，开发螺旋桨气动设计软件。保证螺旋桨气动效率的同时，优化螺旋桨桨叶外形，降低桨尖当地马赫数，减小螺旋桨噪音。","1.最大恒定转速：2000rpm；\n2.地面静推力：≥1400kgf；\n3.海平面起飞推力：≥1100kgf。","无人机领域","范新菊\n13866725766"]
[79,"合肥哈工焊研威达自动化科技有限公司","合肥市\n经开区","三型瓶智能化柔性生产线","将机器人搬运系统、铝管自动切割系统、外圆自动加工系统、三型瓶自动成型系统、自动缠绕打包系统、柔性物料传输系统等组成的柔性设备进行整合协调，实现三型瓶制造车间的柔性化生产。","1.工件直径：φ300-550mm；\n2.工件长度：1000-2500mm；\n3.工件质量：100-150Kg；\n4.输送线传输速度：1-10m/min。","氢燃料电池领域","何玲娣\n15882212466"]
[80,"科希曼电器有限公司","合肥市\n高新区","KFLRB-14I空气能热泵低温采暖智能机组","高性能环保空气能热泵变频机组的结构设计；实施新型的热泵系统技术；具备自检功能的空气能中央空调机的电路设计、便于清洁的空气能热泵风机结构的研究、远程控制运维平台、急速化霜技术。","1.综合部分负荷性能系数（IPLV）：2.4；\n2.名义工况性能系数（COP）2.1；\n3.噪声限定值≤50dB(A)。","采暖领域","吴林凯\n17318561886"]
[81,"合肥新思路智能科技有限公司","合肥市\n高新区","环保净化复合新材料柔性自动生产线XSL2021002.0","通过结构创新和控制系统设计及模块化集成开发，实现对不同规格产品原料配比的自主切换、多种原辅料精准计量、粉粒超细分散掺杂、混匀度检测控制以及抑尘传输、包装和码垛。","1.计量精度：≤±30g；\n2.粉尘排放≤20mg/m³；\n3.混匀度≤±5%@3σ；\n4.分散粒径≤75um；\n5.重复定位精度≤±5mm。","新型环保材料领域","彭双发\n13966651600"]
[82,"合肥德铭电子有限公司","合肥市\n高新区","P1080型内镜功能供给系统","集全高清摄像系统、冷光源、电源于一体，内置多路通讯模块，结合无线加密接收端，运用专业图传技术可超低延时（小于100ms）将视像传输到显示器，实时进行本地及云端的多模态信息存储。","1.输出分辨率：1920*1080P；\n2.无障碍传输距离：≤10m；\n3.显色指数应不小于90；\n4.色温：3000K～7000K；\n5.高清无线图传延时低于100ms。","医疗领域","金文平\n0551-62863875"]
[83,"淮北合众机械设备有限公司","淮北市\n相山区","环保承载式全密封导料系统HZ-QDLC  B=1400/B=1600","既能达到降尘、集束物料和防止溢尘的效果，又有效的解决了带式输送装备转载点扬尘污染的问题，能够较大程度的减少转载点处物料下落时的冲击力对输送装备所造成的伤害。","导料槽出料口粉尘浓度≤10mg/m³。","物料输送领域","金方方\n    13866892365"]
[84,"淮北市一环矿山机械有限公司","淮北市\n相山区","NXZ-45型智能化中心传动式浓缩机","是一种连续工作的浓缩和澄清设备，主要用于湿式选矿作业中精、尾矿浆的脱水。既可以处理污水，也可以处理有用的物料，是当今选矿行业重要固液分离设备。","1.处理量：1.2-2.6t/㎡h；\n2.浓缩机运转速度：1周/10-30分钟；\n3.溢流水的速度：200mm以下；\n4.中心部分升降行程：600mm；\n5.池底倾角：8.5°。","矿山、市政、化工等领域","李燕\n13696650315"]
[85,"安徽中能矿机制造有限公司","淮北市\n濉溪县","智能化中心传动浓缩系统ZNGX120","结合泥浆层过滤特性，添加絮凝剂增大沉降固体颗粒的粒径，从而加快沉降速度；装设斜板式浓缩箱缩短矿粒沉降距离，增加沉降面积；发挥泥浆沉积浓相层的絮凝、过滤混合提高处理量。","1.提耙高度≥400mm；\n2.耙架转速5-20min/r；\n3.驱动电机4/5.5/7.5Kw。","冶金、化工等领域","王闪\n15212631188"]
[86,"安徽紫朔环境工程技术有限公司","淮北市\n杜集区","HPM12X554ZSY尘硝一 体化协同脱除装备","采用具有自主知识产权的双向流SCR脱硝装置，实现了低温脱硝；采用仓室并联、分仓设计，实现了系统连续运行，不停机检修。具有脱除效率高、可靠性高、维护方便等优点。","1.SO2脱除率：97%；\n2.除尘效率：99.99%；\n3.Box脱除率：99%；\n4.工作温度：320.5℃；\n5.SO2出口排放浓度:20.1 mg/Nm3。","生物质电厂领域","孙正庭\n13856168116"]
[87,"安徽华星选矿科技有限公司","淮北市\n烈山区","正弦滚轴筛FZS32/10°","应用于煤矿、选煤厂等企业的原煤或矿山骨料的分级使用以满足生产分级高效利用资源的要求。该设备具有处理能力大，透筛率高等特点，适用于任何含水率及粘度的物料，不堵、不粘、不卡、无噪音。","1.效率高出传统筛分设备50%以上；\n2.分级粒度在≥20mm时；\n3.筛分效率可达95%以上。","煤炭生产领域","李昂\n18856107872"]
[88,"淮北市平祥感应炉有限公司","淮北市\n杜集区","DMC双变流合金熔化炉（DMC/24M-9000KW-15T）","通过对电源功率无极分配技术实现以电流谐振方式达到电源功率无极分配，实现对一个电源控制两个炉体的功能。通过对计算机和PLC智能控制技术进行研究，完成计算机融化管理系统的技术研究工作。","1.单位电耗≤655kW·h/t；\n2.熔化率≥12t/h；\n3.冷却水温升5~35K；\n4.受热构件表面温升≤75K。","金属铸造领域","郜兰\n18726889656"]
[89,"安徽银锐智能科技股份有限公司","蚌埠市\n怀远县","柔性智能化玻璃深加工连线系统","把玻璃从原片开始，通过仓储、上片、打码、切割、中空夹胶等工序，每个工序设备之间通过ERP系统、MES系统等数字化信息传递、交换及指令下达，从而形成一条从下单开始到产品完成的完整生产过程。","1.实现规格杂乱的玻璃产品不下架连续生产；\n2.采用二维码对每一块玻璃实现生产及使用后的追塑；\n3.采用智能排版软件，实现钢化工艺最大装载率。","玻璃深加工领域","孙宁\n17355231153"]
[90,"蚌埠市奥特纸箱机械有限公司","蚌埠市\n禹会区","智能型高速瓦楞纸箱水性印刷粘箱成套设备","集自动送纸、水性印刷、开槽、模切、红外烘干、计数、捆扎、远程维护等功能于一体并可任意组合的制版印刷设备，机器从送纸部、印刷部、粘箱部、计数部和捆扎部等环节都可实现全自动生产。","1.最高机械速度：（线速度）＞300m/min；                      \n2.给纸精度误差：≤±1mm；             \n3.印刷套色精度：≤±0.3mm；          \n4.开槽精度：≤±1.5mm；          \n5.模切精度：≤±1mm。","环保纸箱生产领域","郭恒兰\n  13855279182"]
[91,"安徽天源乳胶技术有限公司","蚌埠市\n淮上区","80米丁晴手套生产线TY-80","采用新型生产工艺技术，生产线改进烘干技术，分段控制热源流量及热风循环系统，使得羧基丁腈手套在生产线硫化过程中得到最大化交联，强度更高，同时也可以获得厚度更薄，舒适度更好的丁腈手套。","1.干燥温度：55℃-110℃ ；\n2.车速：≥14 米/分钟。","家用手套生产领域","王云\n13855259575\n"]
[92,"安徽永牧机械集团有限公司","蚌埠市\n固镇县","YMROBOTO2\n机器人撒料推送器","YMROBOTO2机器人撒料推送器是国内领先的机器人推料机类型，具有自主建图、移动定位导航、安全避障、低电量/定时自主回充、自旋转推料等功能。","1.采用激光雷达融合RFID多传感器方案；\n2.最大推料次数：200圈；\n3.续航能力：＞6小时；\n4.最大喂饲高度：60cm；\n5.最大喂饲宽度：200cm。","大中型牧场领域","周巧云\n13855287691"]
[93,"安徽思嘉瑞机械设备有限公司","蚌埠市\n固镇县","LT-Master秸秆压捆缠绕机","主要用于青储饲料的捡拾打捆作业。工作时通过液压油缸的配合工作完成整个秸秆碎料、添加生物发酵剂，打包、接袋、套袋、扎口的工作，一气呵成。","1.规则草捆率：100%；\n2.成捆率：100%；\n3.牧草总损失率：1.4%。","畜牧业养殖领域","吕培培\n0552-7223368\n13855273507"]
[94,"蚌埠艾普压缩机制造有限公司","蚌埠市\n淮上区","APWY-500/ (40-200)-450型高压无油氢气压缩机","采用了PLC对气动球阀进行控制，气动球阀采用空气驱动，使产品性能更加可靠。高压无油氢气压缩机具有耗能少、噪音低、振动小、全天候高可靠性、自动化程度高、操作维护方便等特点。","1.供气压力 50.0Mpa；\n2.容积流量≥ 0.48m3/min；\n3.输气温度 ≤60℃；\n4.压缩机轴功率 ≤80KW。","化工厂、氢气加气站等领域","王淮北\n13865062525"]
[95,"安徽万航轨道交通装备有限公司","蚌埠市\n五河县","内燃牵引车WHY640F（B）","实现对内燃机车的前进与后退的自动控制，同时满足准轨铁路调车矿山、工厂、林区、建筑工地及地方铁路调车及小运转作业的需要，从而使机车可靠性及总体技术水平提高了一个档次。","1.采用矿物油时为95℃，采用合成油时为120℃；\n2.正常工作情况的噪声≤90dB；\n3.齿轮箱达到额定功率时,变扭箱传动效率≥80%；\n4.设计寿命：变扭箱箱体20年；\n5.穿线管接地电阻≤0.1Ω。","有轨运输以及地方铁路领域","冯敏洁\n18221981535"]
[96,"蚌埠市昊源压缩机制造有限公司","蚌埠市\n禹会区","高压制氮装置ZDY-900/350","由前级螺杆式空气压缩机冷却处理后，进入氮气增压设备，由PLC中控系统控制，整体成撬。本成套设备同样被设计为方便现场组装。熟练的操作人员在短时间内即可将所有设备连接起来。","1.容积容量≥855m³/min；\n2.润滑油温度≤60℃；\n3.振动烈度≤28.0mm/s；\n4.噪音≤112dB。","城市建设、化工等领域","乔兴军\n13955232632\n"]
[97,"安徽普源分离机械制造有限公司","蚌埠市\n高新区","LWG6440-D-T4A-S卧式螺旋卸料沉降离心机","分离因数大，稳定性高，能够在恒速条件下同时完成进料、分离、卸料等操作的离心分离设备。产品具有节能降耗、物料适应性强、运转稳定性好、维保便捷性高等特点。","1.转鼓直径640mm；\n2.转鼓长度2605mm；\n3.转鼓转速3200rpm。","发酵液应用领域","刘莹莹\n18119862835"]
[98,"安徽恒宇环保设备制造股份有限公司","阜阳市\n太和县","HYHB-04纳磁一体化智能水体净化装置","该装置可以有效去除水体中的悬浮污染物、色度、藻类、等植物营养物质以及部分溶解性有机污染物；同时，对水体中的植物营养物质一氨氮和磷浓度进行有效控制。","1.净化处理水量：10000m3/d；\n2.总磷去除率：85％-95％；\n3.藻类去除率：＞95％；\n4.氨氮去除率：30％-80％；\n5.COD 去除率：40％-70％。","污染水体净化领域","薄连震\n15801951786"]
[99,"安徽皖宏电气股份有限公司","阜阳市\n临泉县","兼容型组合配电装置","根据不同用户的配电需求灵活组合，实现不同类型配电场所的统一配电，产品使用寿命长、配电效率高、灵活性好、生产周期短，可适应于工业、商业、小区、学校等各大场所的不同用电需求。","1.配电效率（%）：≥98；\n2.生产周期（天）：≤30；\n3.使用寿命（年）：≥15。","基建场所配电领域","吴林\n17755831077"]
[100,"淮南万泰电子股份有限公司","淮南市\n高新区","矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置PJG3-1250/10YS","可以实现供电设备的线路保护、变压器保护和电动机负载保护，不仅具有短路、过载、漏电、瓦斯电闭锁等常规保护功能；还具有电流三段式保护，选择型漏电保护，具有故障录波，防越级跳闸功能。","1.分段能力31.5KA全国最大；\n2.6组无线测温模块；\n3.设备具有内部视频监控功能。","煤矿井领域","黄健\n15955463175"]
[101,"安徽唐兴机械装备有限公司","淮南市\n大通区","RPB-4900*6900土压平衡矩形顶管机","集切削土体、搅拌改良、导向推进、排土输送于一体的全封闭机械自动化设备，其挖掘面为矩形断面比圆断面有效使用面积可增大20%，贯通后的隧道不需铺平隧道底部平面，能降低工程造价20%。","1.搭载多传感器融合姿态测控装置；\n2.矩形顶管机的多自由度并联纠偏机构；\n3.高可靠性顶管智能集成控制系统。","城市地下管廊领域","陈健群\n13955473364"]
[102,"凯盛重工有限公司","淮南市","EBZ200M-2掘锚机","能够实现水平左右摆动和垂直方向上下摆动，有效解决掘锚机倾斜时转载机的倾斜和脱轨问题；采用多油缸关联精准定位系统，实现掘锚机链条油缸与伸缩油缸的动作关联，确保掘锚机的钻机精准定位。","1.抗压强度为≤f8；\n2.定位切割时最大切割高度为5.0米；\n3.最大切割宽度为6.15米；\n4.最大切割断面31㎡。","煤矿生产领域","张勇杰\n13855440885"]
[103,"滁州现代模具股份有限公司","滁州市\n南谯区","吸塑发泡模具(KD305RW）","通过气缸链接装置使得侧板和顶板间实现伸缩；运用预热腔对模具进行预热处理，再启动液压杆带动活塞杆驱使模具配合成型腔的压缩成型运动，提高发泡成型模具的适应性。","1.主电机功率：1.5 KW；\n2.真空泵：压力≥150 mbar；\n3.生产节拍：＞100模/H；\n4.产品合格率：≥99.8%；\n5.故障率：≤1.2%。","白色家电领域","朱仁胜\n13033080116"]
[104,"和爱电磁兼容科技（安徽）有限公司","天长市","电波暗室","主要用于模拟开阔场，同时用于辐射无线电骚扰(EMI)和辐射敏感度(EMS)测量的密闭屏蔽室。电波暗室的尺寸和射频吸波材料的选用主要由受试设备(EUT)的外行尺寸和测试要求确定，分1m法、3m法或10m法。","1.NSA中轴线指标优于2.8dB；\n2.Svswr指标优于3.5db。","家用电器，医疗器械检测领域","魏雪燕\n15956089275"]
[105,"滁州市锴模装备模具制造有限公司","滁州市\n经开区","基于Mold ID技术的冰箱内胆吸塑成型成套模具","通过将硬件系统Mold-ID与软件解决方案相结合。采用移动模具主体（冷冻模芯）工艺结构，在吹塑时增大两主体间板料距离，然后利用板材在高温的可塑性，脱模时利用气缸缩回抽芯块，顺利脱模。","1.生产节拍箱胆25S/件；\n2.门15S/件；\n3.制件合格率99.98%以上。","冰箱生产领域","杨新禹\n15955010579"]
[106,"安徽省爱力特家电成套装备有限公司","滁州市\n经开区","门板自动成型线、JXFD19-001-1","采用复合冲头库，各冲头可固定或独立使用，生产循环时无需停机和转换冲压模具。运用计算机控制模具施压力度，实现多向可控角度折弯，采用先进的联动软性折弯成型技术。","1.生产节拍：≤28秒/件；\n2.冲切精度：±0.1mm；\n3.产品合格率：不小于99%。","防盗门制造领域","刘守芹\n18255017770"]
[107,"安徽中佳自动化科技有限公司","滁州市\n苏滁高新区","产品名称：特种柜内胆侧板流水线，型号：ZGCB003","采用PLC进行自动化控制，配合触摸屏人机界面，各专机可分别单独控制，实现单独手动、自动生产，同时可全线联线进行自动流水生产。总线设主控柜，主柜可紧急停线。","1.生产节拍：≤20s/件；\n2.厚度δ0.34-0.4mm；\n3.冲切机切斜边模架采用伺服旋转冲切。","冷柜、冷链领域","丁玉\n13855028909"]
[108,"天长市海纳电气有限公司","天长市","智能悬臂单绞机（SB-1250）","采用器式结构，具有多种保护功能，如线盘到位检测、断线检测等一整套完整的保护检测装置。采用电脑设定绞距，无引取轮、动盘排位等优异的设计，确保了对线的张力均衡编短线缆过线路径。","1.芯线规格：Ф1.0-Ф5.0mm；\n2.绞距范围：40-400mm；\n3.绞合外径：MAXФ20mm；\n4.包纸机转速：2500 转/分；\n5.悬臂式单绞机转速：400 转/分。","电线电缆领域","闵志良\n18955047458"]
[109,"安徽新聚碳纤维有限公司","滁州市\n苏滁高新区","一级独立活性炭吸附回收+一塔八级多项氧化装置   20000m³/h","主要由预处理系统、吸附系统、解析系统、加药系统、自控系统、电气系统组成。本产品中吸附脱附装置中吸附材料使用高级别的CCL4-80活性炭，针对本项目大风量、高浓度的尾气进行高效处理。","1.新聚VOCs多相氧化塔CCL4-80活性炭。","废气处理领域","吴天添\n15006286814"]
[110,"滁州市博爱金属制品有限公司","滁州市\n经开区","新制SBS NF1.0博世玻璃门壳钣金模具、302025253","该产品冲压模具采取五序冲压工艺：1：成型、2；落料冲孔、3：Z型折弯、4：C型折弯、5：U型折弯。另外，该套模具需要用于机械手自动抓取自动冲压生产线，模具工艺路线选择最少分步的工艺路线。","1.最长允许周期：15s/件；\n2.技术效率：（运行时间-技术问题时间）/运行时间﹥95%；\n3.产量（8h）：1920件；\n4.使用寿命：100万次。","冰箱玻璃门壳的生产领域","张传龙\n15255295183"]
[111,"滁州力通机械装备制造有限公司","滁州市\n琅琊区","门衬自动切边设备","采用真空定位技术和定位精度高的伺服电机，对门衬进行精准定位放置。运用PLC控制系统对双切边机进行自动化控制加工。采用分切技术，对多个连接产品进行分切，驱动冲切模架在底座上运动。","1.生产节拍：≤ 17s(不包含 分切）；\n2.设备切边精度误差：±0.5mm；\n3.冲切后门衬对角线 误差： ＜±1mm；\n4. 生产产品不良率：＜3%。","家电领域","张建国\n18155065688"]
[112,"滁州市东华模具制造有限公司","滁州市\n经开区","洗碗机钣金智能生产线成套模具","设备步骤为成型压筋，切边冲螺旋孔压包、侧推折弯和折U,项目采用计算机辅助工艺和分析快速应用到了机械设计和钣金成型的分析过程中，成形工艺简洁、技术先进。","1.制件合格率99.98%；\n2.冲切精度≤±0.1mm；\n3.折弯精度≤±0.2mm。","洗碗机生产领域","许枫\n13721007201"]
[113,"金锋馥(滁州)科技股份有限公司","滁州市\n经开区","高速滑块（退货）分拣系统","系统具有自动扫描、自动识别、自动分拣等功能，具有分拣正确率高、处理速度快及高密度分拣等优点，实现多品种、多批次货物的高速智能分拣及退货处理。","1.平均处理效率7500件/时；\n2.条码分辨率99.99%以上；\n3.分拣正确率99.99%以上。","物流配送领域","葛道凯 \n17309602765"]
[114,"安徽天富泵阀有限公司","天长市","智能屏蔽多级泵R82H-616JBM-D810TM4-F","利用智能联网检测技术，对泵进岀口压力、流量、温度、电机输入功率和电动行程调节阀等相关信息实现精确采集。并采用无线HART技术集中式管理，实现大量数据实时远程传输。","1.产品数据传输距离：≤200米；\n2.响应时间：≤1s；\n3.最大监控节点数：≤50。","制药、化工领域","徐正富\n18255085888"]
[115,"安徽春辉环保科技有限公司","天长市","大处理量高COD废水脱盐处理三效蒸发器及其控制系统（AHCH-150）","产品增加脱轻工段，降低蒸发器冷凝水的COD含量减轻后面生化系统和废气处理设备负荷。采用高效旋叶式蒸发器结构和防垢到热板处理机构等，CIP清洗装置与控制系统相连接，可以实现在线清洗。","1.处理污水量：150方/天；\n2.蒸发量：5T/h；\n3.出盐量：500kg/h；\n4.生蒸汽消耗量：1800kg/h。","海水淡化、废水处理领域","王晓春\n13605506619"]
[116,"安徽信盟装备股份有限公司","滁州市\n经开区","新零售产品箱胆吸塑成型设备","本产品采用了红外中波加热技术、伺服控制、真空发生器（VGS）吸泡成型技术，采用热成型工程塑料进行真空加热吸附成型，成型后产品替代钣金成型的自动售货机箱胆。","1.最大成型面积: 2100mm*1500mm；\n2.最大板材尺寸: 2250mm *1600m；\n3.最小板材尺寸: 1150mm *800mm；\n4.模具最大高度: 1100mm；\n5.最大成型深度: 850mm。","自助智能售货领域","樊增辉\n18609602222"]
[117,"滁州市精美家电设备股份有限公司","滁州市\n苏滁产业园","SANDEN侧板U壳自动成型线","项目产品实现了不锈钢薄板、预涂板制品快速成型生产的的自动化、柔性化、精密化；同时，也实现了生产控制的智能化、数字化、产成品的优质、高效、低耗、洁净等全局优化的生产过程。","1.折弯精度误差小于0.1mm；\n2.工位数:13;\n3.生产节拍:32S /套。","家电生产领域","任建中\n13955009072"]
[118,"安徽省六安恒源机械有限公司","六安市\n裕安区","连杆式液压翻板门（长72米*宽4.5米）","连杆式液压翻转闻门采用采用马勒里式四连杆举升机构配以新型C型橡胶防水和自动化控制系统，可以逐步替代传统液压翻转闸门，实现自动化智能化控制，兼顾防洪抗汛、城市景观构建。","1.长72米；\n2.由12扇闸门组成；\n3.每扇闻门宽度6米，高度4.5米。","水利工程及城市景观领域","刘存远\n18175096186"]
[119,"安徽灿松工程技术有限公司","六安市\n裕安区","高粘度物料产品的连续生产线(9t/h)","通过分析原物料系统设计配置罐、缓冲罐，再经过预混罐，通过对混合料在预混罐中的分层停留时间进行设计分析，最后经高速乳化机进一步在线均质、乳化，使产品在到达灌装机前达到性能要求。","1.6万吨每年；\n2.9吨每小时。","食品，日用化妆品领域","周萍萍\n1352448145"]
[120,"保威特梭设备（安徽）有限公司","六安市\n金安区","17mCompFelt毛毯底网织机","该设备具有运行速度快、承受经线张力大、运行稳定，产品成网率高等优点，满足各种重型织物的织造生产，各项性能指标达到了进口织机的同等水平。","1.设备长度：24米；\n2.织网宽度最大：17米；\n3.最大经线张力：1500KG/m；\n4.最大卡纬力：3000KG/m；\n5.纬密度：10-100根/cm。\n","大型织造领域","胡运生\n18110611899"]
[121,"安徽泓济环境科技有限公司","六安市\n金安区","iCUBE-200C型一体化污水处理设备","本装置能有效处理村镇、村庄、小水量企业、旅游景区、度假区、分散式人群聚居地排放的生活污水和工业废水。出水达标，出水稳定，云平台的搭载可有效进行污水处理的监管。","1.酶浮填料挂膜量≥2500㎎/L；\n2.可实现无人化；\n3.单体覆盖人口：200-2500人；\n4.吨水能耗：0.4-0.6度电/吨水。","污水废水处理领域","彭虎\n18605601541"]
[122,"安徽瑞泰智能装备有限公司","马鞍山市经济技术开发区"," CX62系列焊装调整线及主下线集成","可改变传统多车型柔性切换形式，取消预装工位；定位抓手切换机构优占地面积减小，且不需要搭建二次钢平台，降低了制造成本；打破了对传统抓手搁置台定位精度的限制。","1.主线焊点合格率：99%；\n2.全线单工位节拍：135s；\n3.满足多种车型切换使用。","汽车车身生产领域","李拥军\n13195315126"]
[123,"马鞍山市致呈机电有限公司","马鞍山市\n花山区","钢（铁）水包全自动液压倾翻装置 YYQF-340T","良好的人机操作界面，全自动模式，设定时间条件下，数模控制实现铁水等流量浇铸；设置手动模式，及时排除结渣结块等意外因素对铁流的影响，保证等流量浇注。","1.相较冶金吊车倾翻,液压倾翻投资节省50%以上；\n2.浇注铁流扬程短；\n3.飞溅少提高铁水收得率。","炼铁领域","潘成玉\n13500536409"]
[124,"马鞍山市新能环智能科技有限公司","马鞍山市郑蒲港区","JYCL型焦油渣无害化处理装置","通过PLC控制器实现全密封环保回收工艺自动化运行与精确控制，对解决煤焦化生产污染问题具有重要意义；减少设备折旧和能耗；有效回收焦油渣中至少30%的焦油，增加煤焦化产效益。","1.处理能力：6-9 t/h（每套）；\n2.焦油渣加热温度：65±3℃；\n3.分离后渣粉质量：水≤15%；\n4.离心机尾气回收压力范围：-50—0Pa。","焦油处理加工领域","陶明\n13805556664"]
[125,"同兴环保科技股份有限公司","马鞍山市\n含山县","套筒石灰窑烟气低温（180℃）SCR脱硝系统","在解决套筒石灰窑烟气污染治理的问题，主要应用于套筒石灰窑烟气低温SCR脱销。系统高度集成化，可实现烟气在低温条件下的高效脱销，并具备脱销催化剂的原位在线解析等功能。","1.套筒石灰窑出口SO2≤5050mg/Nm3；\n2.前置布袋除尘工艺保证粉<10mg/Nm；\n3.热端设计温差30℃，实际运行温差小于20℃。","石灰窑烟气治理领域","陈晓槽\n15850383561"]
[126,"安徽广祺智能电器股份有限公司","马鞍山市雨山区","南山矿电力远程集控系统 GQ8000","解决站与站之间信息孤岛问题，实现设备的远程全方位监控、巡检流程的闭环管理，提高集控后变配电所设备操作安全、巡检质量等问题，确保设备运行安全。","1.接地刀闸进出使用次数高于5000/次；\n2.系统平均无故障时间：> 30000 小时；\n3.事故顺序记录分辨率：≤1ms；\n4.事故顺序记录遥控动作成功率：100%；\n5.系统响应时间：＜1s。","矿山电力领域","何红梅\n13805556380"]
[127,"马鞍山六金智能装备有限公司","马鞍山市经开区","车架电泳、喷粉及喷漆生产线","通过引用吊挂输送方式、喷淋式前处理、自动喷粉、自动喷漆、直燃式水份烘干炉、直燃+过滤式固化炉，提升涂装全面质量，降低三废排放量和成本，确保员工的工作环境。","1.电泳线工艺线速3.5m/min(1.5-5m/min可调)；\n2.喷粉线工艺线速：5m/min(1.5-8m/min可调)；\n3.喷漆线工艺线速：3.5m/min(1.5-5m/min可调)；\n4.6吨/H 双级反渗透纯水系统：出水电导率 ≦10μs/cm。","\n机车零部件涂装领域","\n唐宗英\n17755581012"]
[128,"马鞍山南实科技有限公司","马鞍山市经济技术开发区","高效率防尘型锂电池自动装配线，方壳电芯DT2035-2P96S-铁锂、铁锂: CN150-2P104S、E50-3P28S、E300P-2P96S。","本单线日生产100个电池包（20小时），可满足方壳电芯DT2035、CN150、E50、E300P铁锂电池的PACK生产工作，涵盖主要工艺包括安装BMS、BDUEOL测试、整包气密性测试及成品称重下线等。","1.系统功率（KW）: 221.8KW（双线）；\n2.合格率：≥99.9%；\n3.故障率：≤1% （30天）;\n4.RGV重复定位精度±5mm；\n5.产能/节拍：单线日产100个电池包（20H）,即12min/电池包。","锂电设备领域","何海荣\n13855540934"]
[129,"马鞍山市雨山冶金新材料有限公司","马鞍山市雨山区","ZZF-7H型河钢乐亭滑板挡渣设备 ","以转炉出钢口挡渣出钢替代挡渣球，挡渣塞炉内挡渣的技术；关闭速度极快，0.5秒就能将滑板关闭，能够进行有效的挡渣，再配备远红外下渣检测技术和PLC控制技术后能实现自动判渣和挡渣出钢。","1.挡渣成功率高，可达100%；\n2.转炉炉下钢包渣层厚度可控制在≤40mm；\n3.弹簧压缩量10-12mm。","钢铁领域","熊毅群\n13155553668"]
[130,"安徽普瑞普勒传热技术有限公司","马鞍山市含山县","烟羽脱白用高效率高承压板式浆液冷凝器 pld050-1112521c","针对电力、冶金等行业脱硫脱硝改造过程中，为实现脱硫烟气脱白，需要对脱硫浆液进行进一步冷却，要大量使用浆液冷凝器。","1.承压达到1.6MP—3.0MP；\n2.冷凝器换热系数在3000~4500kcal/m·°C·h；\n3.烟羽脱白效率≥90%。","石油、化工等领域","张志峰\n15956543888"]
[131,"马鞍山裕祥智能装备科技有限公司","马鞍山市\n博望区"," LFH6025光纤激光切割机","精度高，切割快速，不局限于切割图案限制，自动排版节省材料，切口平滑，加工成本低等特点，因此已经成为金属板材特别是钣金制造业主要的加工方式之一，得到了广泛的应用。","1.加工幅面6m*2.5m；\n2.最大移动速度：150m/min；\n3.最大加速度：1.5g；\n4.定位精度：±0.05mm；\n5.重复定位精度：±0.02mm。","金属切割领域","吴婷 \n15212387559"]
[132,"安徽翔弘仪器科技有限公司","马鞍山市慈湖高新区","DTHLC型动态温度控制系统 ","控制精度较高，满足化工制药工艺对宽范围和高精度的使用需求。动态温度控制系统在实现反应釜内物料精确控温的同时，利用程序控温实现生产工艺过程自动化。","1.可实现-50~200℃范围内的连续升降温；\n2.可选择反应釜夹套导热介质温度控制和反应釜物料温度控制两种模式；\n3.恒温过程温度波动范围±0.2℃。","化工制药领域","孙园园\n13805556664"]
[133,"乔崴进(安徽)科技有限公司","马鞍山市博望区","高精度卧式镗铣加工中心VBT-130","高精度、高功率的铣削性能，满足能源石油大型结零部件、工程机械的加工应用。","1.X/Y/Z/W轴行程2000/1800/1500/700mm; \n2.工作台1400*1800，10吨荷重，分割角度0.001度; \n3.镗杆直径130mm 3000rpm齿轮式主轴。","机械加工领域","郭艳燕 \n15755577723"]
[134,"马鞍山市方正机械制造有限责任公司","马鞍山市雨山区","系留缆绳收放装置AA4.228.10014","该设备通过可靠性、测试性、维修性、安全性设计，使产品软件具有严谨的逻辑互锁关联、实时监测、故障诊断迅速、硬件安全性能高等优点。","1.缆绳密度：350g/m；\n2.缆绳弯曲半径：≥250m'm；\n3.收放速度：0-1（连续可调）m/s；\n4.收卷速度：1（牵引力≥8KN）m/s。","军事、气象等领域","郑木生\n13305551869"]
[135,"安徽美诺福科技有限公司","马鞍山市和县","熟料水泥生产线全自动化实验室设备","为智能化水泥厂的运行提供可靠、准确的数据。在水泥制造的所有环节，尽可能降低人为因素的干扰，通过信息化和自动化技术实现设备与产品的实时连通、精确识别、有效交互与智能控制","1.单台设备每小时样品制备能力≥8个；\n2.对每一种元素的测量标准偏差应小于或等于0.04%；\n3.辐射<1μ Sv/h；\n4.各条气送管平均运行稳定性≥99%。","水泥智能化生产领域","钱斌\n13311678259"]
[136,"安徽马钢智能立体停车设备有限公司","马鞍山市经济开发区","2层升降横移后悬链条式机械停车设备","集机、电、自动控制技术为一体的成套智能装备，采用自有的智能停车系统，实现对整个停车设备的智能化精准控制。提升设备操作智能化、安全模式智能化，管理系统智能化水平。","1.容车重量：≥2000KG；\n2.适停汽车尺寸：5000×1950×1550mm；\n3.最长取车时间：60s；\n4.升降速度：4.0m/min；\n5.横移速度：7.0m/min。","停车场领域","王琪\n19805559349"]
[137,"安徽问天量子科技股份有限公司","芜湖市\n弋江区","波分复用型量子密钥分配终端","采用法拉第—迈克尔逊（F-M）相位编码方案，采用单个光子传输密码信息，经由量子信道在合法的用户之间完成密钥的安全分配、管理等功能，并对上层应用提供密钥接口。","1.工作频率：50MHz±5%；\n2.实时安全密钥成码率：≥2Kbps(@5dB)；\n3.平均误码率：≤5%。","信息安全领域","王谓芬\n18356217681"]
[138,"安徽拓宝增材制造科技有限公司","芜湖市\n繁昌区","TB-SLM500四激光超大幅面金属3D打印机","采用高精度传动装置和柔性铺粉机构及曲面拟合算法以及AI智能监控，可以实时监测熔池打印过程，并收集打印过程产生的数据反馈给处理器。产品具有高精度的大尺寸快速SLM成型特点。","1.SLM成形零件致密度不小于99.5%；\n2.SLM成形零件整体精度100±0.08mm；\n3.SLM成形零件最小壁厚0.4mm；\n4.成形空间：500 mm×500mm×480mm；\n5.分层厚度：0.02～0.08mm连续可调。","医疗、航空航天等领域","张成林\n18217091759"]
[139,"瑞鹄汽车模具股份有限公司","芜湖市\n经开区","华人运通VX1汽车冲压模具","本产品包含了门外板上左右、门内板左右、门外板下左右、发盖外板、发盖内板在内的24副模具，用于铝合金板材的开卷落料、拉延、切边冲孔、翻边整形以及斜楔等工序。","1.拉延模型面贴合率：外板≥90%，内板≥80%；\n2.翻边镶块导角：≥3mm；\n3.平衡块钢性能：屈服强度＞627MPa，拉伸强度＞737MPa；\n4.冲压件成品质量合格率：≥95%。","汽车车身的加工领域","李江\n13505531388"]
[140,"中航华东光电有限公司","芜湖市\n弋江区","LCDS380型数字像源 \n有效显示分辨率：1280×1024","装备于多种型号战机作为机载平视显示系统的配套产品，为平显系统提供图像源，在重点工程航电显示控制分系统中使用，头盔瞄准显示系统的终端显示，是头显完成光电信息转换的最核心部件。","1.整机功耗为19.8W时；\n2.最高出屏亮度大于100000Nit；\n3.最大亮度下整机电光转换效率小于5050Nit/W。","军用、民用机载抬头显示领域","孙龙飞\n15855992041"]
[141,"安徽航瑞航空动力装备有限公司","芜湖市\n湾沚区","7hp重油活塞航空发动机","为小型无人机提供动力系统，功率最大达7hp，TBO时间达500小时，燃油可选择重油或柴油，适用海拔达4000米以上，具有高功率、高功重比、低油耗、体积小且适应高原环境的特点。","1.油品：重油；\n2.最大功率：5kw；\n3.最大持续功率：4.5kw；\n4.最低燃油比油耗:≤350g/kWh。","航空航天领域","王超\n18655378710"]
[142,"安徽航瑞航空动力装备有限公司","芜湖市\n湾沚区","7hp重油活塞航空发动机(云雀DB416A型发动机总成)","为小型无人机提供动力系统，功率最大达7hp，TBO时间达500小时，燃油可选择重油或柴油，适用海拔达4000米以上，具有高功率、高功重比、低油耗、体积小且适应高原环境的特点。","1.油品：重油；\n2.最大功率：5kw；\n3.最大持续功率：4.5kw；\n4.最低燃油比油耗:≤350g/kWh。","航空航天领域","王超\n18655378710"]
[143,"芜湖全程智能科技有限公司","芜湖市\n经开区","EPB自动装配线OP10-OP200","该生产线实现公司EPB全自动化安装，产能提升的需求。设备的工装应能实现快速换型，单台设备换型时间不长于10 分钟，在自动化效率提升的同时能满足柔性生产的要求。","1.上下料工作效率 ≤15秒/件；\n2.打标机工作效率 ≤7秒/件；\n3.电机安装效率 ≤14秒/件；\n4.总装装配效率 ≤12秒/件；\n5.使用气源≥0.6。","自动装配领域","徐娜艳/18055390928"]
[144,"安徽省中冶重工机械有限公司","芜湖市\n湾沚区","步履式200t/42m 架桥机","采用上下两层可以相互转动的架桥机中支腿，采用基于架桥机的旋转式折叠油缸，通过松动螺纹轴，配合连接板的使用，能够使得油缸主体转动，从而将两侧的油缸主体进行折叠，便于运输和存放。","1.额定最大起重量 ：100+100t；\n2.跨度：42m；\n3.起升速度 0-3m/min；\n4.起升高度:30-35m。\n","路桥建设领域","曾献赐\n13665678521"]
[145,"芜湖思诺尔自动化科技有限公司","芜湖市\n鸠江区","CD539仪表装配检测自动化生产线","专门用于汽车仪表从组装到产品检测的自动化产线，整个产线包括底座、PCB板、导热垫、铸铝件及后盖的自动化装配过程和产品自动化检测过程。","1.装配缝隙精密≤0.05mm；\n2.产品合格率≥97%。","汽车零部件、仪表仪器生产领域","崔平\n13155332759"]
[146,"芜湖通潮精密机械股份有限公司","芜湖市\n三山经济开发区","10.5G CVD气体扩散器","气体扩散需要加工通孔，通孔包括进气孔、截流孔及出气孔；为使气体均匀扩散：使用专用立铣刀将出气孔加工成“锥形”孔，使用高精密铣刀加工进气孔，保证同心度＜0.05mm。","1.粗糙度：2-3μm；\n2.平面度：4-5mm；\n3.阳极氧化膜厚：2-5μm；\n4.截流孔径≤0.65mm。","气体扩散器加工领域","章国强\n18130320581"]
[147,"芜湖金牛信泰石油设备有限公司","芜湖市\n湾沚区","WZ 11-2项目多路阀 6X8X1500lb-6T ","通过设置在上、下阀体的上、下轴套使旋转阀芯径向定位，保证其可承受一定的径向载荷；上阀体与旋转阀芯之间有密封填料，有效防止油液泄露。","1.允许最大差压：≤20kpa；\n2.定位精度最低要求：±0.5º；\n3.内流道冲蚀表面硬度：＞60HRC。","多路阀领域","聊锦梅\n15155391698"]
[148,"安徽瑞祥工业有限公司","芜湖市\n经开区","ZY-多车型智能柔性焊装主下线","由工业机器人及第七轴、焊枪、焊钳电极修磨器、抓具、切换盘、EMS系统等主要设备以及安全系统组成。通过PLC电气控制和车型自动读码识别系统，实现生产线多种车型任意切换生产。","1.车身骨架符合率达91%；\n2.车身装配精度达92%；\n3.焊装生产线具备4车型共平台能力；\n4.滚床.滑撬定位精度达±1mm；\n5.高速滚床输送速度：0.5m/s。","汽车车身焊装领域","汪莉琴\n18655372776"]
[149,"芜湖力钧轨道装备有限公司","芜湖市\n经开区","枢轴型四开道岔","采用1对4道岔梁一体化设计工艺、DANFOSS 变频驱动器及增量式编码器进行道岔梁的移动控制，精确操控道岔运行，实现自动调整对接轨迹和多线路变轨控制，消除道岔本体节点。","1.总长：32.833m；\n2.总重：±34.8T；\n3.道岔侧向最大时速：Vmax=9KM/h（2°）；\n4.梁体刚度挠度值f≤L/900=9755/900=10.8mm。","单轨交通车辆段和停车场领域","火荣\n18651607411"]
[150,"芜湖市爱德运输机械有限公司","芜湖市\n弋江区","生料V选出料提升机NBH1400D","产品功能：大型化、智能化、工艺多样化，提升量更大，质量稳定可靠、性价比高，主要用于输送小颗粒散装物料。","1.输送量可达到1600m3/h；\n2.提升高度可达50m；\n3.整机使用寿命可延长到10年以上。","水泥厂、火(热)电厂等领域","周勇\n13605535073"]
[151,"芜湖长信科技股份有限公司","芜湖市\n经开区","3D热弯成型机","将2D玻璃盖板通过热弯机加热加压成3D曲面玻璃盖板的过程。热弯机一般由进样腔、设备箱板、冷却腔、加热及成型腔、温度单元、压力计、气缸、水管、流量计等部件组成。","1.加热升温：在30min内，计时器计时；\n2.90%功率（3.5KW灯管）；\n3.成型真空数值：在0.04Kpa-1.5Kpa内；\n4.设备内环境温度350℃，但外表面温度可低于40℃。","玻璃产品生产领域","魏守庆\n13155328095"]
[152,"安徽百特机电工程有限公司","芜湖市\n湾沚区","DJB波纹挡边大倾角皮带机DJB1600*16.83m","使用特殊结构输送带，专为大倾角输送物料所设计，提升角度可达90°，以PLC作为控制单元，可实现输送机完成运行状态的检测，确保输送机在运载负荷和运行速度达到最佳状态。","1.煤炭输送量为3500t/h；\n2.输送距离为6000m；\n3.提升高度20m；\n4.系统功率为3000kW。","高速矿用输送机领域","宦先华\n13505592502"]
[153,"安徽佑赛科技股份有限公司","芜湖市\n鸠江区","USVG型高压有源动态无功及谐波补偿装置","产品具有增强电力传输能力、减小电能损耗、补偿无功功率、治理谐波、抑制闪变、稳定电网电压、平衡三相系统、改变系统的阻尼特性等作用。","1.操作方式：自动补偿.无人值守；\n2.补偿效果：无过补.平滑调节；\n3.响应速度：5-10ms；\n4.谐波特性：级联多电平无谐波.可抑制谐波；\n5.额定容量Sn：1Mvar~100Mvar。","风电场、光伏电站等新能源领域","蔡丹\n15255363377"]
[154,"安徽泓毅汽车技术股份有限公司","芜湖市\n经开区","DAB气囊自动化设备","该设备可生产多种类型汽车安全气囊，如KX63FL、CX62、A13T/S51EV等，具有提升效率、减少人为质量问题、降低返工成本等优势。","1.节拍：40秒/件；\n2.KX63螺母拧紧力：8±0.5Nm；\n3.CX62螺母拧紧力：6.5±0.5Nm；\n4.喇叭按响力N1(3.9点)，N2（6点）：15N.25N。","气囊自动化生产领域","陈光华\n13866382683"]
[155,"安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司","芜湖市\n繁昌区","瑞保Q12L纯电动高压冲洗车","采用72V/450AH锂电池组；水泵机构采用复励直流无刷电机配合意大利进口高压水泵，性能稳定。冲洗装置采用下置左右侧冲，前置高压排冲及多角度冲洗装置，后置高压水枪。","1.电压/额定功率：72V/21Kw；  \n2.最高速度：35km/h；\n3.清洗宽度：1.2m 。","路面养护领域","万友\n18356212875"]
[156,"芜湖市海联机械设备有限公司","芜湖市\n弋江区","CME窑磨智能重载提升运输系统","项目产品减少了人工操作和劳动力的损耗，自动化程度高，事故率低，能够实现物料上下料的自动控制。对节约能源，提高生产率，保证产品质量方面具有重要作用。","1.提升能力：1000t/h；\n2.斗速：2.0m/s；\n3.智能化水平：自动连续运行。","物料输送领域","汪雷\n13909639123"]
[157,"安徽海螺川崎节能设备制造有限公司","芜湖市\n弋江区","垃圾发电中温次高压锅炉（SLC500-6.4/450）","管外衬套堆焊镍基高温合金，设计对流受热面内采用有效的自动吹灰装置，控制过热器处的烟气流速。锅炉将悬吊式汽包锅筒优化为外置汽包锅筒，锅筒从烟道内移到烟道外不受热辐射。","1.额定蒸发量：55.5t/h；\n2.额定蒸汽压力：6.4MPa；","垃圾焚烧领域","茆福祥\n13721202359"]
[158,"安徽朗轶工业自动化系统有限公司","芜湖市\n弋江区","YX3-电机转子智能协作机器人生产线","主要包括有：工业机器人、上下料视觉定位系统、人机交互设备、高速精雕机、转子外圆检测检具、转子键槽气动检测设备、滚漆机构等相关配件组成，形成转子生产一体化，自动化。","1.转子直径（mm）为Ф23-Ф65；\n2.转子轴长（mm）为60-250；\n3.整流子直径（mm）为Ф12-Ф40；\n4.转子叠厚（mm）为20-65。","电机转子生产领域","杨永波\n18705172277"]
[159,"安徽富日智能装备有限公司","芜湖市\n湾沚区","FRKGPS-600高温石墨化炉","采用国产石墨化软毡作为保温材料，先进的炉膛结构设计，最高温度高达3000℃，可连续不间断生产；采用数显化智能控温系统，可实现全自动高精度完成测温控温过程，带有温度记录功能。","1.最高使用温度3000℃；\n2.升温速度3000℃内≤20℃/分钟；\n3.控温精度±1℃。","电子、化工领域","程圆圆\n15955376592"]
[160,"安徽京仪自动化装备技术有限公司","芜湖市\n经开区","气体回收处理装置（Local Scrubber）","本设备通过废气燃烧处理装置，通过设置除尘箱和装置箱，过滤气体并进行酸碱中和，通过设置燃烧箱，使气体充分燃烧，分解物可溶于水，减少副产物粉尘堵塞管路或腔体。","1.PFC气体处理效率：CF4>95%；\n2.其他气体处理效率：HCL>99%; SIH4>99%; H2>99%；\n3.燃烧腔温度：≥1200℃；\n4.水洗系统温度：35-50℃；\n5.设备漏率：<7.5*10-5mbar*l/s。","半导体制造、液晶面板制造领域","王德祥\n13855333919"]
[161,"中鼎恒盛气体设备（芜湖）有限公司","芜湖市\n经开区","GD5-750/9.5-220隔膜压缩机","通过改进气侧缸盖的结构和油侧油槽的来提高容积效率；通过改进气侧缸盖的结构，来解决介质带液的情况；具有不泄漏压缩介质、不污染压缩介质、容易实现超高压的特点。","1.寿命质保4000小时以上；\n2.小型设备质保5000小时；\n3.非对称三通的第二通管与第一通管之间的倾斜角度为30-60度。","石油化工、工业气体等领域","陈亮\n13665538192"]
[162,"安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司","芜湖市\n鸠江区","40.5KV城市轨道交通智能交流金属封闭开关成套设备","产品用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。","1.额定电压：40.5kV；\n2.额定雷电冲击耐受电压：185kV；\n3.额定工频耐受电压：95kV；\n4.额定峰值耐受电流：80kA；\n5.额定短时耐受电流（3s）：31.5 kA。","轨道交通领域","刘建\n13399535099"]
[163,"上海打捞局芜湖潜水装备厂","芜湖市\n鸠江区","SLW-KZ090/2 开式潜水钟","潜水钟：包括通讯、供气、排放、应急呼吸系统等；潜水钟脐带：包括供气管、通讯电缆、热水管；控制系统集装箱：包括高压混合气源、管线、供电系统、通讯系统和潜水控制面板等。","1.水深90米以浅的氦氧潜水作业要求；\n2.设备可在-10℃至55℃.相对湿度0-100%的环境中使用；\n3.下潜.上升的最大运行速度可控在0-15m/min。","潜水领域","蒋巍\n18196525416"]
[164,"芜湖钻石航空发动机有限公司","芜湖市\n湾沚区","AE300航空发动机（E4-C型发动机）","将智能物流技术用于通航发动机生产，采用配餐式生产管理模式提高装配防错性，以实现生产线物料配送的精准性。基于联合开发构型，对核心零部件开展国产化开发。","1.排量：1.991L ；\n2.起飞功率：123.5KW；\n3.高空性能：110KW ；\n4.大修间隔：1800H。","通用航空领域","苗红梅\n13685536068"]
[165,"安徽森米诺农业科技有限公司","芜湖市\n三山区","5HXH-30E批式循环智能谷物干燥装备","用于谷物收获后智能干燥，具有批次处理量大、干燥效率高、破碎率低等特点，减少了谷物的爆腰率；提高了谷物的品质，通过恒温控制曲线干燥，保证了谷物的营养成份。","1.干燥能力：≥20t*%/h，行业标准范围：≥18t*%/h；\n2.批次处理量：≥30t，行业标准范围：≥30t；\n3.破碎率增值≤0.2%，行业标准范围：≤0.3%；\n4.稻谷爆腰率增值≤0.4%，行业标准范围：≤2%；\n5.干燥不均匀度≤0.3% ，行业标准范围：≤0.5%。","谷物干燥领域","潘礼萍 \n18019522586"]
[166,"希美埃（芜湖）机器人技术有限公司","芜湖市\n鸠江区","GR630ST喷涂机器人系统","利用ADPS视觉系统扫描固定式或移动式待喷涂工件，得待喷涂工件数据以获取其容貌特征。图像处理系统模拟人类视觉和推理在删除多余信息后，可处理不同待喷涂工件。","1.自由度：6轴；\n2.工作半径：1929mm；\n3.末端负载：3kg；\n4.本体重量：400kg；\n5.重复定位精度：1mm。","汽车、家具等生产领域","郑磊\n18655370553"]
[167,"安徽海螺中南智能机器人有限责任公司","芜湖市\n繁昌区","袋装水泥机器人自动装车设备","车厢定位和外形尺寸识别：机器人搭载点激光对车厢进行测量获取车厢尺寸及整车位置；供料系统：根据机械手的作业位置，动态调整水平和高度位置，保证机器人取料位置最佳。","1.最大装车能力：40袋/min；\n2.定位精度：±0. 5 mm；\n3.车厢边板离地高度  < 2.5m；\n4.码放高度（离地面高度）< 3.2m。","水泥分拣、包装、输送等领域","杨业伟\n19155334855"]
[168,"戴杰磨床有限公司","芜湖市\n湾沚区","B2000标刀磨削中心","是大批量生产φ1-6mm标准铣刀、钻头的理想设备。加工主轴有四个侧面，每个侧面均设置有夹持部，同时加工4个标准刀具。内置机器人自动装料系统，配置多层料库，24小时不间断自动工作。","1.机械轴系：4*四工位，中心旋转轴360°；\n2.磨削主轴最大功率：5*3.6Kw；\n3.砂轮轴旋转速度:500-8000r/min。","标刀生产领域","周自银\n15255357280"]
[169,"芜湖行健智能机器人有限公司","芜湖市\n鸠江区","全自主编程智能等离子坡口切割机器人PKPR-2500","用来完成不同类型零件坡口的等离子切割工作，工作站既能承担零件的自动上、下料工作，又能承担等离子切割工作，而且实现视觉拍照自动生成切割程序、切割过程激光实时跟踪。","1.生成程序时间≤1 sec；\n2.具有等离子切割工艺库；\n3.自适应工件自身偏差范围：±3mm；\n4.切割板厚：据等离子能力确定；6≤通常≤25mm。","钢材切割领域","黄蕾\n 13721203585"]
[170,"安徽华瑞电气有限公司","芜湖市\n无为市","高压风冷负载箱6.3KV 8MW（HR-R2500-10.5-1.0）","用户可根据检测要求，设定调整放电功率。可设定放电时间：定时时间到自动关断负载。数字表显示电压、电流等参数值。整机采用新型功耗元件，具有过热自动阻断的保护功能。","1.电热管使用温度-196℃表~1200℃；\n2.电热管及散热片均使用不锈钢材质（SUS316）。","电网电站运维领域\n","叶成志\n15056563566"]
[171,"安徽博纳森智能机械设备有限公司","芜湖市\n湾沚区","高精密PET多功能涂布机-TB-450","用于薄膜、纸张等的表面涂布工艺生产。现代涂布机收卷单元前都有一个原料储存装置，该原料储存装置可以保证在收卷的一定时间内，涂布机仍然保持原工艺速度运行。","1.张力控制精度：±10/1000；\n2.涂布辊圆跳动精度：±0.001mm；\n3.刮刀直线度：±0.001mm。","薄膜、纸张生产领域","徐俊\n15869649196"]
[172,"安徽艾瑞德农业装备股份有限公司","芜湖市\n三山区","智能水肥药一体化农业植保机器人（DPP（JSY）-268D）","通过在现有喷灌机结构上增加一套钢丝绳行走系统，可以使运行在其上方的小车变化出所需要的功能，包括喷药、撒肥、玉米削顶等；可实现整个喷药作业的无人化。","1.水量分布均匀系数91.6%（≧85%）；\n2.灌水深度：5mm-60mm范围；\n3.通过性能：能正向.反向运行，能定点停机。","农业领域","程飞\n18175338007"]
[173,"芜湖欣宏电子科技有限公司","芜湖市\n经开区","S61全自动仪表老化检测设备","产品集成高效装配流水线系统，包含装配流水线1条，采用人工上料，自动打螺丝；老化监测线实现全自动监控；成品测试线1条，共计8个测试工位，实现无人干预自动化测试。","1.生产节拍：65秒/件；\n2.产量：50件/小时；\n3.设备尺寸：宽度≤4米，长度≤50米。","汽车电子产品检测领域","程彦凡\n18949526072"]
[174,"芜湖鼎瀚再制造技术有限公司","芜湖市\n高新区","连续浇铸式喷粉系统","本产品具有良好的冷、热加工性能，具备显著节能、省材、性能优异、产品精度高且稳定性好等优点，适合于大批量生产，可实现多种不同金属粉末的快速连续筛选。","1.设备离子体速度300-600m/s；\n2.涂层硬度HV720-HV1200；\n3.涂层结合强度≥50Mpa。","航天航空、机械制造等领域","汪超\n19965380119"]
[175,"中联农业机械股份有限公司","芜湖市\n三山经济开发区","4LZ-7.0ZA型履带式全喂入谷物联合收割机","由割台输送系统、脱粒清选系统、操纵车身系统组成，既可以实现水稻、小麦作物收割喂入、脱粒淸选、粮食收集等功能的联合收获，同时通过更换割台也可实现油菜、大豆等作物的收获。","1.总损失率小麦0.8%.水稻1.8%；\n2.破碎率小麦0.2%.水稻0.3%；\n3.含杂率小麦1.1%.水稻0.8%。","农作物收割领域","张阳\n16605534890"]
[176,"安徽金马电气科技有限公司","芜湖市\n无为市","欧式箱变","产品具有电能检测、显示、计量的功能，还设有专用的接地导件，并有明显的接地标志。采用自然风冷和自动控制的强迫风冷等多种形式，以保证电气设备的正常散热。","1.峰值耐受电流：51.2KA；\n2.短时耐受电流：30.7KA；\n3.试验电压：42V。","大型工业企业、市政工程领域","胡芳芳\n18325328551"]
[177,"芜湖益盈鼎裕自动化设备有限公司","芜湖市\n经开区","全自动下膜贴膜机","Led芯片经过分选机的分选，同一等级的芯片会摆放于同一张蓝膜上，其生产出来的带有芯片的蓝膜需要从铁环上拆下；并往铁环上贴一张空膜以供分选机后续使用。","1.将铁环出入料及作业工位分为4工位；\n2.载料平台工位数可放16个治具；\n3.外观尺寸（约） 1960mm(L)×1760mm(W)×1900mm(H)。","半导体、手机领域","孙涛涛\n17719458535"]
[178,"芜湖裕德包装设备有限公司","芜湖市\n湾沚区","YD10-12-1318-全自动给袋式真空包装设备","用于休闲小食品连续自动化真空包装的设备，能够自动实现取袋、上袋、打码、撑袋、鼓袋、上料、计量、充填、抽真空、封口、输送等直至成品的全自动化生产。","1.包装速度 70-90包/分钟；\n2.设备包装合格率98%；\n3.破损率 1%。","休闲小食品包装领域","冯超\n18405531199"]
[179,"普迈科（芜湖）机械有限公司","芜湖市\n鸠江区","理瓶机","可适用于客户约定产品生产过程中杂乱无章堆放的待处理瓶子的整理,使其有次序有方向地排列在输送带上,高速高效平稳地传送到下一道工序,实现生产过程中高度自动化的要求。","1.≥24000瓶/小时的灌装；\n2.单机运行效率大于98%；\n3.设备机械部分损瓶率小于0.1%；\n4.转产更换时间≤15分钟；\n5.噪声声压级不大于80dB（A）。","制药，食品领域","朱夏艳\n18855315207"]
[180,"芜湖山猫工程机械有限责任公司","芜湖市\n弋江区","山猫S16滑移割草机","割草机拥有防滑、防侧倾的功能，可以在堤坝斜坡上进行快速机械化作业。割草机配有空调驾驶室，操作视野较好，能克服气温较高的环境下割草作业。","1.割茬高度：至少51-175（mm）；\n2.割草机附具尺寸：长1890×宽2100×高（49-180）mm；\n3.行走速度10km/h；\n4.功率：36kw。","草皮养护领域","柳军\n18019507201"]
[181,"安徽实贝自动化科技有限公司","芜湖市\n南陵县","交叉带分拣机，标准单层 0 型","由主驱动带式输送机和载有小型带式输送机的台车联接在一起，当台车移动到所规定的分拣位置时，转动皮带，完成把商品分拣送出的任务。装配时便携性强、使用时适配性强、具有碰撞安全保护等特点。","1.分拣效率：16000-19000 件/小时；\n2.错分率：三万分之一；\n3.运行速度：2.0-2.5m/s，可调节。","智能物流领域","李湾芳\n15955348770"]
[182,"安徽伽宝真空科技有限公司","宣城市\n宁国市","GB-M660金属化薄膜高真空等离子镀膜机（12m×7m×4m）","通过等离子方式，利用溅射技术对电子薄膜基材表面进行溅射特殊处理，并在经过预处理薄膜上蒸镀铝或锌铝复合材料层，以满足生产超级电容及工业电子电容产品介质生产需要。","1.蒸镀薄膜厚度:PET2.0um-12um;OPP3.0um-15um；\n2.可蒸镀薄膜卷径/宽度：最大600m/最大660mm；\n3.蒸镀速度：最大18m/s；\n4.卷芯内径：76mm/152mm；\n5.真空压力：典型4*10-4mbar＜5min。","电容器薄膜镀膜加工领域","周方华\n13856336033\n"]
[183,"科大重工集团（郎溪）有限公司","宣城市\n郎溪县","DSJ100/150/2*250+2*250磁吸复合提升式顺槽可伸缩皮带机"," 创新设计胶带复合成仓机构，首创底卸式复合提升皮带机，实现了框斗连续输料、镂空卸料。开发多电机位置同步协同算法，提高双皮带驱动电机之间的协作性和工作效率。","1.输送量：800t/h；\n2.提升高度：最大70m；\n3.提升方式：连续型。","轨道交通以及隧道工程施工领域","李秀云\n18701804353"]
[184,"宁国格闰新材料科技有限公司","宣城市\n宁国市","XH-D2型纤维增强覆面木基结构板材自动化生产线","根据水泥纤维板的生产工艺流程，可划分为储料系统、自动上料系统、底料-中料-面料搅拌系统、模具循环系统等，产品结构设计合理规范。整条生产线采用PLC电脑自动化控制。","1.自动化程度高，可实现自动上模盒，自动脱模；\n2.生产速度：1张/分钟（规格：长3000mm*宽1200mm*厚180mm）；\n3.规格调整精度：厚2-40mm，长1830-3000mm；\n4.产品导热系数：小于0.08w/mK。","新型绿色板材、装配式建筑等领域","刘小芳 \n13695606701"]
[185,"安徽泽攸科技有限公司","铜陵市\n经开区","双倾TEM-STM电学测量系统","在透射电镜样品杆内加装扫描探针控制单元，通过探针对单个纳米结构进行操纵和电学测量，并可在电学测量的同时，动态、高分辨地对样品的晶体结构、化学组分、元素价态进行综合表征。","1.电流测量范围：1 nA-30 mA, 9个量程；\n2.电流分辨率：优于lOOfA；\n3.粗调范围：XY方向2.5mm,Z方向1.5 mm；\n4.细调范围：XY方向>15um,Z方向>1.5um。","电学测量领域","张小龙\n18817557412"]
[186,"安徽华驰动能科技有限公司","铜陵市\n枞阳县","高精度长寿命反作用飞轮XXK45-X","是卫星姿态控制系统的关键执行装置，通过陀螺定轴性和速度变化产生的反作用力矩，实时补偿卫星在轨飞行时受到的各种扰动力和力矩，使得卫星适时调整最佳姿态。","1.最大角动量：550Nms；\n2.最大有效力矩：25mNm；\n3.损耗力矩：＜5*10-4Nm；\n4.力矩相应延时：＜26ms；\n5.控制模式：力矩/转速两种。","卫星，空间站等领域","王志强\n18600599761"]
[187,"铜陵富博科技有限公司","铜陵市\n经开区","IPM型集成电路全自动机器人点胶系统","包括上料管机构，翻转轨道机构，机器人抓取机构，下料管机构，不合格品筛选收纳盒机构等组成，通过PLC控制实现全自动点胶，固化，多工位视觉检测并实现产品筛选装管收纳。","1.点胶量0.1-2.0ml；\n2.点胶产能：8-10KUPH；\n3.定位精度±0.01mm,\n4.最大速度400mm/S。","半导体元件制造领域","黄汉勇\n13605626026"]
[188,"安徽巨目光学科技发展有限公司","铜陵市\n铜官区","ARK-1验光系统","可完成常规屈光定性定量检查，具备多种特殊的视觉测试功能,包括隐斜视、立体视、双眼同时视、调节与集合以及AC/A值等视觉功能的定性和定量分析。","1.球镜顶焦度最大允许误差：±0.25m-1-±0.50m-1；\n2.角膜曲率轴位最大允许误差：±2° -±4°；\n3.角膜曲率半径最大允许误差：±0.02mm-±0.03mm；\n4.角膜曲率半径最大允许误差：±0.02mm0.03mm。","验光领域","吴义清\n18017169389"]
[189,"铜陵佳友科技有限公司","铜陵市\n经开区","5G模块引线框架成测系统JY-ADS-IPM23-A","5G模块引线框架成测系统为满足客户对5G模块引线框架成品出库前的最终尺寸、外观、高速精细检测。","1.检测模式：片式离线式；\n2.自动上料：侧翻式上料系统；\n3.传送方式：多段步距压辊轨道；\n4.分选收料：无动力多级缓冲分料；\n5.检测速度：3.5秒/片。","5G模块封装检测领域","汪沫\n13856235758"]
[190,"安徽铜都流体科技股份有限公司","铜陵市\n铜官区","大型泥水盾构机液动三通阀","实现泥水循环和输出的管道自动切换，解决了换向泄漏和环境污染问题，破解了大型泥水盾构机接管换向过程不充气封堵和控制等技术难题。提高了掘进效率，改善劳动条件和施工环境。","1.壳体承压2.4MPa无泄漏；\n2.高压1.76MPa液体.低压0.6MPa气体无泄漏；\n3.1.6MPa工作压力正常开关平稳.无卡阻；\n4.适应于岩石.沙砾.泥沙等复杂工况.PN16（1.6MPa）压力20000 次开关零泄漏。","盾构领域","胡达\n18856289993"]
[191,"铜陵格瑞特挤出技术有限公司","铜陵市\n经开区","PC宽幅板材智能挤出成套装备  GRT-PCKB-2000","对宽幅板材的在线自动检测与柔性控制与调节，实现了智能化无人生产；开发了热红外无屑热刀微熔切割技术，内部废塑共挤、金属光泽表面为一体的PC宽幅板材挤出生产。","1.最大切割宽度可达1200mm；  \n2.满负荷产生噪音值≤50db；  \n3.整线生产线操作人数≤2人；\n4.整线稳定连续生产≥30天。","航天航空、飞机等领域","查安平\n13965208812"]
[192,"铜陵富仕三佳机器有限公司","铜陵市\n经开区","MARS2000型芯片封装机器人集成系统","对传统集成电路、分立器件塑封工序进行自动化升级，采用协作机器人替代人工，并开发自动树脂机、自动刷模机等实现自动上料、塑封、收料等过程","1.适合封装引线框架尺寸：厚0.1-0.6mm；宽20-100mm; 长124-300mm;\n2.成品视觉检测能力（单次）≤1秒;\n3.最小视场80×60。","数字化车间和智能化改造领域","赵松\n15395621558"]
[193,"铜陵求精机械有限公司","铜陵市\n经开区","卧式高温真空烧结炉SS850-5200","针对烧制长条型、大型化的复合材料，采用合理的加热结构保证在加热温度达2450℃的生产状态下，各温区之间的温差小于6℃，同时采用一种独特的炉体炉盖锁紧机构保证了系统的真空度。","1.坩埚尺寸：850mmx850mmx5200mm；    \n2.设备系统真空升压率≤5Pa/h；                                             \n3.各受热区温差≤6℃。","碳化硅(SiC)陶瓷的反应烧结领域","万林应\n13955903836"]
[194,"安徽航睿电子科技有限公司","铜陵市\n经开区","抗谐波智能低压电力电容器成套装置HRBAGK-100","针对电网络谐波含量一定，普通电力电容器不能正常运行的情况下而设计，应用于电力、造纸等存在功率因数低、谐波电流较大的不稳定负荷的低压电系统中，要求无功补偿且需要抑制的场合。","1.容量稳定性：±3%；\n2.补偿功率因数：≥0.96；\n3.抗谐波能力：谐波电流時变率（THDI)10%~200%场合连续运行；\n4.使用寿命：20年。","电力领域","袁静\n13385627288"]
[195,"安徽耐科装备科技股份有限公司","铜陵市\n经开区","新型超大吨位集成电路全自动封装系统NTAMS180","用于集成电路和半导体器件的后工序封装，系统集条带供给、产品预热、树脂整列、去流道、条带收料于一体并智能化自动封装，系统还具有人机对话功能，树脂检测、料盒检测等防错功能。","1.最大合模力：180T；\n2.树脂检测精度0.1g;\n3.运行周期≦25sec (除固化时间与注塑时间);\n4. MTBA≧2 hours ; \n5.MTBF≧168 hours。","集成电路封装领域","黄戎\n15005620129"]
[196,"铜陵市祥云碳化硅烧结设备有限公司","铜陵市\n铜官区","XYW-ZH超高温真空烧结系统","可一次性完成脱粘、真空烧结、常压烧结等工艺, ；对于碳化物材料采用本公司独创的碳前驱体热分解悬浮颗粒控制工艺， 解决了超高温烧结设备在超高温段发热体拉弧，炉体损伤的通病。","1.热场容积：8M3；\n2.最高使用设计温度: 2400℃；\n3.极限真空: 10*10-2mbar；\n4.烧结温度控制精度: <显示值±1.5℃；\n5.炉内温场不均匀度 <±5℃。","复合材料领域","李祥云\n13655620262"]
[197,"铜陵市多元微分科技有限公司","铜陵市\n经开区","多功能废旧家电压缩机智能拆解设备TYDC-200-II","实现对废旧家电压缩机自动上料、自动夹紧，自动切割、自动取芯、识别分类分拣、故障分析、报警停机、数据统计等功能。","1.激光定位；\n2.拆解速度：180-200个/h。","废旧家电压缩机拆解领域","张小六\n13955931316"]
[198,"安徽蓝科信息科技有限公司","铜陵市\n铜官区","LKJ-03型三波长四通道气溶胶激光雷达","本产品可对雾霾、沙尘等重污染天气进行监测，亦可监测工业烟尘排放等城市上空环境污染物的扩散情况；通过区域多设备构建雷达组网，本产品可实现对污染传输过程的掌控。","1.有效探测距离：夜≥15km.日≥6km；\n2.空间分辨率：≤7.5m；\n3.时间分辨率：1min~10min（可调）；\n4.单脉冲能量：≥30mJ@355nm.≥30 mJ @532nm.≥30 mJ @1064nm。\n5.盲区：≤200m；","环保、气象领域","王寻璕\n18055169375"]
[199,"铜陵力辰智能装备有限公司","铜陵市\n铜官区","人造板自动打包生产线","在齿轮齿条移载输送机内按一定规律嵌多根穿带带槽、且输送机整体侧移的形式，自动完成货物长边方向带子的全自动捆扎。实现水平护角与水平保护板功能随时切换。","1.板垛宽度：1220-1830mm；\n2.板垛长度；2135-3050mm；  \n3.板垛高度：600mm-1200mm；\n4.打包带规格：16mm-19mm。","工业生产领域","刘勤\n18956266900"]
[200,"安徽威控机械设备有限责任公司","铜陵市\n经开区","均匀稳定喷淋装置智能化控制显影线\nHYC-XY4550-022","该产线具有自动配制显影药液、在线监测药液浓度、冲洗水水质及人机对话，故障报警等功能，其用途是用作PCB制程显影工序设备，是PCB的生产技术工艺中蚀刻工序的紧前工艺装备。","1.处理板件尺寸；MAX：660x710mm;MIN:200x250mm；\n2.处理板厚：0.3-3.5mm。","医药领域","周领红\n18626254887"]
[201,"安庆安帝技益精机有限公司","安庆市\n经济技术开发区","ZHJ-07活塞七工位自动装环机","用于发动机活塞刮片、衬环、一道环和二道环的装配，具有产品稳定性高、视觉检测精度高、装配效率高、占地空间小等特点，实现产品的上下料精准送达和装夹、多道环自动连续装配和检测。","1.适用活塞直径范围：50-100mm；\n2.循环时间：≤18s；\n3.装环合格率：≥98%；\n4.连续生产效率：≥95%；\n5.运行时设备噪声：≤85dB（A）。\n","汽车发动机装配领域","张青松\n 13866098208"]
[202,"安徽华顺智能装备有限公司","安庆市\n桐城市","汽车装配摩擦驱动输送控制系统","实现工艺输送路线的合流与分流，便于模块化、组成系统不需要设计绕链，驱动张紧平台等辅助设备，系统速度最高可达50m/min，生产节拍可从链式驱动设备的2分钟提高到45秒。","1.摩擦轮压紧力：≤36kg；\n2.物料载荷：≤5000kg；\n3.运行速度：5-50m/min（变频调速）；\n4.输送链线体：40°-60°角度可调.转速可调。","汽车生产领域","黄学李\n13966609729"]
[203,"安徽巴瑞挤出设备有限公司","安庆市\n迎江区","RTP250内衬管、包覆层挤出生产线机组（BRE系列）","用于生产RTP纤维增强热塑性塑料连续管，此种管材是一种柔性可盘绕、长距离连续、耐高压、耐腐蚀的增强型绿色环保管材，广泛应用于石油天然气及盐化工的开采输送等行业。","1.产品生产管径范围Ф50-Ф250mm；\n2.生产速度15m/min，生产能力500kg/h(HDPE),100 kg/h(UHMWPE)；\n3.比功率0.27kWh/kg，相较传统产品节能约19%。","油田开采输送领域","江传行\n13866065398"]
[204,"黄山富田精工智造股份有限公司","黄山市\n高新区","经期裤智能成套装备","该设备通过多道专用工艺将高分子、木浆、氨纶丝、无纺布、热熔胶、PE膜等原材料进行在线复合，实现裤状成品的高速生产。","1.开机率≥ 85% ；\n2.生产速度（p/min）450-500 ；\n3.产品合格率≥ 97% 。","“一次性卫生制品自动化生产”领域","沈陈\n13515596764"]
[205,"大舜激光（黄山）科技有限公司","黄山市\n高新区","臭氧激光雷达DSL-O","基于激光雷达原理，实现高分辨、高精度的大气污染物分布，臭氧浓度分布的立体观测。24小时无人值守，高可靠性户外运行。","1.探测高度：≥5km（与天气情况有关）；\n2.时间分辨率： 5-30 min（可调）；\n3.空间分辨率：15m；\n4.测量精度：探测灵敏度2ppb；\n5.探测盲区：≤100m。","气象、环保领域","杨少辰\n13510808641"]
[206,"黄山三佳谊华精密机械有限公司","黄山市\n休宁县","立式双工位大回转微收缩胀管机(Ф5mm×4R×70H  L=1200mm)","该装备具有人机交互界面、自动化程度高，采用PLC伺服控制、运行速度快。产品柔性化生产程度高，能生产直插等高型换热器，也可生产后端两列不等高直插管换热器。","1.胀管能力：1-4排 Ф5mm每排70孔；\n2.工作长度：150mm-1200mm；\n3.最大胀管力：≤12t。 ","热交换器的胀接领域","朱益斌\n0559-7510017"]
[207,"大舜激光（黄山）科技有限公司","黄山市\n高新区","激光能见度雷达DSL-V021","使用激光遥感技术，可有效获得整个探测路径中能见度分布的逐段信息，准确预报从安装地点到一定距离范围内云、雾、烟尘等大气环境特征，实时获取各个方向能见度、海雾分布等信息。","1.单脉冲能量：≥100μJ（微焦级，人眼安全）；\n2.探测距离：≥10km；测量精度：≤50m（V≤600m），≤10%（600m<V≤1500m），≤20%（V>1500m）；\n3.空间分辨率：15m；时间分辨率：5s-10min可调。","气象、环保领域","杨少辰\n13510808641"]
[208,"黄山华能石化机械有限公司","黄山市\n休宁县","大修作业自动化系统装置XCGT89/2-4AYS-08*(1)","装置可以实现在大修管柱的自动对中、自动上卸扣等功能；实现在钻台面上用机械手排放立柱；实现大修管柱在地面与钻台面之间的搬运；运用集成控制系统的实现整个大修作业过程中的远程控制。","1.适用修井机钻深：2000m-4000 m\n2.二层台机械手操作半径：270mm～1380mm\n3.二层台机械手操作力：950NMAX \n4.动力吊卡额定载荷：150tons（短吨）","石油作业领域","张艺\n18356913270"]
[209,"安徽柳溪智能装备有限公司","安庆市\n宿松县","汽车铝轮毂涂装生产线","项目由A、B、C、D即喷淋式前处理、单涂单烤底粉线、二涂单烤油漆线和亮漆线组成；其线体采用了汽车铝轮毂传统工艺与现代高科技创新技术相融合的智能化工艺技术和智能机器人辅助作业功能。","1.智能机器人转挂机构旋转自由度为±170°；\n2.喷淋式前处理线方面，我司的设计产能8只/min；\n3.粉末回收率98.73%。","汽车零部件生产领域","熊锦林\n18712185789"]
[210,"中安智创环保科技有限公司","安庆市\n宿松县","一体化预制泵站DN3800*14883","集潜水泵、泵站设备、除污格栅设备控制系统于一体化，以无碱玻璃纤维为增强材料，以热圖性高强度树脂为基体，做机控制绕设备连续纏绕而成，能够实现日处理55000吨的大型污水量。","1.简体巴氏硬度达到67Hba,压缩强度达到236wPa以上；\n2.承受温差-40℃80℃；\n3.日处理5.5万吨污水量；\n4.进水流量：82800m³/d。","污水处理领域","许玉珍\n17755607009"]
[211,"安徽金川活动坝科技有限公司","池州市\n江南新兴产业集中区","液压坝","通过将传统活动坝中用于支撑的液压缸改成仅仅用于推动功能，利用支撑方钢配合方销固定来实现支撑效果，相对于液压杆来说，可承受更大的力，进而使本项目活动坝可承受更大的水流冲击力。","1.表面状态无损伤＜6.0μm；\n2.喷锌防腐厚度＞120μm；\n3.油漆防腐厚度＞60μm。","水利领域","陈勤平\n18756604199"]
[212,"安徽瑞程机械设备有限公司","池州市\n东至县","全伺服控制床垫生产设备FS-CCD-2009","实现了医用护理床垫等卫生用品从原料到成品单片包装一次成型，避免二次作业污染。实现了一键切换不同规格产品切换刀具的电子共刀功能。实现了设备运行状态智能监测功能。","1.设备生产速度：300米/分钟；\n2.生产效率：≥90%；\n3.产品合格率：≥98%。","卫生用生产领域","傅文生\n15905565616"]
[213,"安徽日威数控重机有限公司","广德市","五轴双柱卧式镗铣床AB-XYZ-61680HT","主要由主体结构和电气结构组成，导轨面采用耐磨贴塑技术，提高其耐磨性，与其接触的导轨采用耐磨性，摩擦系数低的导轨。特殊的磨头夹具设计，使得一次装夹能实现多种生产工艺。","1.定位精度（±0.015mm）；\n2.切削速度（1-6000MM/mm）；\n3.立柱左右铣头（伺服主轴），总功率（150KW）。","材料加工领域","梁坚梅\n18956377060"]